IRremoteESP8266: src/ir_Lasertag.cpp File Reference

IRremoteESP8266

Variables
ir_Lasertag.cpp File Reference

Support for Lasertag protocols. More...

## Variables

const uint16_t | kLasertagMinSamples = 13
const uint16_t | kLasertagTick = 333
const uint32_t | kLasertagMinGap = kDefaultMessageGap
const uint8_t | kLasertagTolerance = 0
const uint16_t | kLasertagExcess = 0
const uint16_t | kLasertagDelta = 165
const int16_t | kSpace = 1
const int16_t | kMark = 0

## Detailed Description

Support for Lasertag protocols.

See also
  https://github.com/crankyoldgit/IRremoteESP8266/issues/366

## Variable Documentation

## ◆ kLasertagDelta

const uint16_t kLasertagDelta = 165

## ◆ kLasertagExcess

const uint16_t kLasertagExcess = 0

## ◆ kLasertagMinGap

const uint32_t kLasertagMinGap = kDefaultMessageGap

## ◆ kLasertagMinSamples

const uint16_t kLasertagMinSamples = 13

## ◆ kLasertagTick

const uint16_t kLasertagTick = 333

## ◆ kLasertagTolerance

const uint8_t kLasertagTolerance = 0

## ◆ kMark

const int16_t kMark = 0

## ◆ kSpace

const int16_t kSpace = 1