IRremoteESP8266: src/ir_Teco.h File Reference

IRremoteESP8266

Classes | Variables
ir_Teco.h File Reference

Support for Teco protocols. More...

Go to the source code of this file.

## Classes

union | TecoProtocol
| Native representation of a Teco A/C message. More...
class | IRTecoAc
| Class for handling detailed Teco A/C messages. More...

## Variables

const uint8_t | kTecoAuto = 0
const uint8_t | kTecoCool = 1
const uint8_t | kTecoDry = 2
const uint8_t | kTecoFan = 3
const uint8_t | kTecoHeat = 4
const uint8_t | kTecoFanAuto = 0
const uint8_t | kTecoFanLow = 1
const uint8_t | kTecoFanMed = 2
const uint8_t | kTecoFanHigh = 3
const uint8_t | kTecoMinTemp = 16
const uint8_t | kTecoMaxTemp = 30
const uint64_t | kTecoReset = 0b01001010000000000000010000000000000

## Detailed Description

Support for Teco protocols.

## Variable Documentation

## ◆ kTecoAuto

const uint8_t kTecoAuto = 0

## ◆ kTecoCool

const uint8_t kTecoCool = 1

## ◆ kTecoDry

const uint8_t kTecoDry = 2

## ◆ kTecoFan

const uint8_t kTecoFan = 3

## ◆ kTecoFanAuto

const uint8_t kTecoFanAuto = 0

## ◆ kTecoFanHigh

const uint8_t kTecoFanHigh = 3

## ◆ kTecoFanLow

const uint8_t kTecoFanLow = 1

## ◆ kTecoFanMed

const uint8_t kTecoFanMed = 2

## ◆ kTecoHeat

const uint8_t kTecoHeat = 4

## ◆ kTecoMaxTemp

const uint8_t kTecoMaxTemp = 30

## ◆ kTecoMinTemp

const uint8_t kTecoMinTemp = 16

## ◆ kTecoReset

const uint64_t kTecoReset = 0b01001010000000000000010000000000000