IRremoteESP8266: src/ir_Fujitsu.cpp File Reference

IRremoteESP8266

Variables
ir_Fujitsu.cpp File Reference

Support for Fujitsu A/C protocols. Fujitsu A/C support added by Jonny Graham & David Conran. More...

## Variables

const uint16_t | kFujitsuAcHdrMark = 3324
const uint16_t | kFujitsuAcHdrSpace = 1574
const uint16_t | kFujitsuAcBitMark = 448
const uint16_t | kFujitsuAcOneSpace = 1182
const uint16_t | kFujitsuAcZeroSpace = 390
const uint16_t | kFujitsuAcMinGap = 8100

## Detailed Description

Support for Fujitsu A/C protocols. Fujitsu A/C support added by Jonny Graham & David Conran.

Warning
  Use of incorrect model may cause the A/C unit to lock up. e.g. An A/C that uses an AR-RAH1U remote may lock up requiring a physical power rest, if incorrect model (ARRAH2E) is used with a Swing command. The correct model for it is ARREB1E.

See also
  https://github.com/crankyoldgit/IRremoteESP8266/issues/1376

## Variable Documentation

## ◆ kFujitsuAcBitMark

const uint16_t kFujitsuAcBitMark = 448

## ◆ kFujitsuAcHdrMark

const uint16_t kFujitsuAcHdrMark = 3324

## ◆ kFujitsuAcHdrSpace

const uint16_t kFujitsuAcHdrSpace = 1574

## ◆ kFujitsuAcMinGap

const uint16_t kFujitsuAcMinGap = 8100

## ◆ kFujitsuAcOneSpace

const uint16_t kFujitsuAcOneSpace = 1182

## ◆ kFujitsuAcZeroSpace

const uint16_t kFujitsuAcZeroSpace = 390