IRremoteESP8266: File Members

IRremoteESP8266

### - k -

- k3DStr : IRtext.cpp , IRtext.h
- k6thSenseStr : IRtext.h , IRtext.cpp
- k8CHeatStr : IRtext.cpp , IRtext.h
- kAirFlowStr : IRtext.h , IRtext.cpp
- kAirwellAuto : ir_Airwell.h
- kAirwellBits : IRremoteESP8266.h
- kAirwellCool : ir_Airwell.h
- kAirwellDry : ir_Airwell.h
- kAirwellFan : ir_Airwell.h
- kAirwellFanAuto : ir_Airwell.h
- kAirwellFanHigh : ir_Airwell.h
- kAirwellFanLow : ir_Airwell.h
- kAirwellFanMedium : ir_Airwell.h
- kAirwellFooterMark : ir_Airwell.cpp
- kAirwellHalfClockPeriod : ir_Airwell.cpp
- kAirwellHdrMark : ir_Airwell.cpp
- kAirwellHdrSpace : ir_Airwell.cpp
- kAirwellHeat : ir_Airwell.h
- kAirwellKnownGoodState : ir_Airwell.h
- kAirwellMaxTemp : ir_Airwell.h
- kAirwellMinRepeats : IRremoteESP8266.h
- kAirwellMinTemp : ir_Airwell.h
- kAirwellOverhead : ir_Airwell.cpp
- kAiwaRcT501Bits : IRremoteESP8266.h
- kAiwaRcT501MinRepeats : IRremoteESP8266.h
- kAiwaRcT501PostBits : ir_Aiwa.cpp
- kAiwaRcT501PostData : ir_Aiwa.cpp
- kAiwaRcT501PreBits : ir_Aiwa.cpp
- kAiwaRcT501PreData : ir_Aiwa.cpp
- kAllProtocolNamesStr : IRtext.cpp , IRtext.h
- kAlokaBits : IRremoteESP8266.h
- kAlokaLedBlue : ir_NEC.h
- kAlokaLedGreen : ir_NEC.h
- kAlokaLedLightGreen : ir_NEC.h
- kAlokaLedMidBlue : ir_NEC.h
- kAlokaLedOrange : ir_NEC.h
- kAlokaLedPink : ir_NEC.h
- kAlokaLedPinkRed : ir_NEC.h
- kAlokaLedRainbow : ir_NEC.h
- kAlokaLedRed : ir_NEC.h
- kAlokaLedTreeGrow : ir_NEC.h
- kAlokaLedWhite : ir_NEC.h
- kAlokaLedYellow : ir_NEC.h
- kAlokaNightFade : ir_NEC.h
- kAlokaNightTimer : ir_NEC.h
- kAlokaPower : ir_NEC.h
- kAmcorAuto : ir_Amcor.h
- kAmcorBits : IRremoteESP8266.h
- kAmcorCool : ir_Amcor.h
- kAmcorDefaultRepeat : IRremoteESP8266.h
- kAmcorDry : ir_Amcor.h
- kAmcorFan : ir_Amcor.h
- kAmcorFanAuto : ir_Amcor.h
- kAmcorFanMax : ir_Amcor.h
- kAmcorFanMed : ir_Amcor.h
- kAmcorFanMin : ir_Amcor.h
- kAmcorFooterMark : ir_Amcor.cpp
- kAmcorGap : ir_Amcor.cpp
- kAmcorHdrMark : ir_Amcor.cpp
- kAmcorHdrSpace : ir_Amcor.cpp
- kAmcorHeat : ir_Amcor.h
- kAmcorMax : ir_Amcor.h
- kAmcorMaxTemp : ir_Amcor.h
- kAmcorMinTemp : ir_Amcor.h
- kAmcorOneMark : ir_Amcor.cpp
- kAmcorOneSpace : ir_Amcor.cpp
- kAmcorPowerOff : ir_Amcor.h
- kAmcorPowerOn : ir_Amcor.h
- kAmcorStateLength : IRremoteESP8266.h
- kAmcorTolerance : ir_Amcor.cpp
- kAmcorVentOn : ir_Amcor.h
- kAmcorZeroMark : ir_Amcor.cpp
- kAmcorZeroSpace : ir_Amcor.cpp
- kArgoAuto : ir_Argo.h
- kArgoBitMark : ir_Argo.cpp
- kArgoBits : IRremoteESP8266.h
- kArgoCool : ir_Argo.h
- kArgoDefaultRepeat : IRremoteESP8266.h
- kArgoDry : ir_Argo.h
- kArgoFan1 : ir_Argo.h
- kArgoFan2 : ir_Argo.h
- kArgoFan3 : ir_Argo.h
- kArgoFanAuto : ir_Argo.h
- kArgoFlap1 : ir_Argo.h
- kArgoFlap2 : ir_Argo.h
- kArgoFlap3 : ir_Argo.h
- kArgoFlap4 : ir_Argo.h
- kArgoFlap5 : ir_Argo.h
- kArgoFlap6 : ir_Argo.h
- kArgoFlapAuto : ir_Argo.h
- kArgoFlapFull : ir_Argo.h
- kArgoGap : ir_Argo.cpp
- kArgoHdrMark : ir_Argo.cpp
- kArgoHdrSpace : ir_Argo.cpp
- kArgoHeat : ir_Argo.h
- kArgoHeatAuto : ir_Argo.h
- kArgoHeatBit : ir_Argo.h
- kArgoHeatBlink : ir_Argo.h
- kArgoMaxRoomTemp : ir_Argo.h
- kArgoMaxTemp : ir_Argo.h
- kArgoMinTemp : ir_Argo.h
- kArgoOff : ir_Argo.h
- kArgoOneSpace : ir_Argo.cpp
- kArgoStateLength : IRremoteESP8266.h
- kArgoTempDelta : ir_Argo.h
- kArgoZeroSpace : ir_Argo.cpp
- kAutomaticStr : IRtext.cpp , IRtext.h
- kAutoStr : IRtext.cpp , IRtext.h
- kBeepStr : IRtext.cpp , IRtext.h
- kBitsStr : IRtext.cpp , IRtext.h
- kBottomStr : IRtext.cpp , IRtext.h
- kBreezeStr : IRtext.cpp , IRtext.h
- kButtonStr : IRtext.cpp , IRtext.h
- kCancelStr : IRtext.cpp , IRtext.h
- kCarrierAc40BitMark : ir_Carrier.cpp
- kCarrierAc40Bits : IRremoteESP8266.h
- kCarrierAc40Gap : ir_Carrier.cpp
- kCarrierAc40HdrMark : ir_Carrier.cpp
- kCarrierAc40HdrSpace : ir_Carrier.cpp
- kCarrierAc40MinRepeat : IRremoteESP8266.h
- kCarrierAc40OneSpace : ir_Carrier.cpp
- kCarrierAc40ZeroSpace : ir_Carrier.cpp
- kCarrierAc64BitMark : ir_Carrier.cpp
- kCarrierAc64Bits : IRremoteESP8266.h
- kCarrierAc64ChecksumOffset : ir_Carrier.h
- kCarrierAc64ChecksumSize : ir_Carrier.h
- kCarrierAc64Cool : ir_Carrier.h
- kCarrierAc64Fan : ir_Carrier.h
- kCarrierAc64FanAuto : ir_Carrier.h
- kCarrierAc64FanHigh : ir_Carrier.h
- kCarrierAc64FanLow : ir_Carrier.h
- kCarrierAc64FanMedium : ir_Carrier.h
- kCarrierAc64Gap : ir_Carrier.cpp
- kCarrierAc64HdrMark : ir_Carrier.cpp
- kCarrierAc64HdrSpace : ir_Carrier.cpp
- kCarrierAc64Heat : ir_Carrier.h
- kCarrierAc64MaxTemp : ir_Carrier.h
- kCarrierAc64MinRepeat : IRremoteESP8266.h
- kCarrierAc64MinTemp : ir_Carrier.h
- kCarrierAc64OneSpace : ir_Carrier.cpp
- kCarrierAc64TimerMax : ir_Carrier.h
- kCarrierAc64TimerMin : ir_Carrier.h
- kCarrierAc64ZeroSpace : ir_Carrier.cpp
- kCarrierAcBitMark : ir_Carrier.cpp
- kCarrierAcBits : IRremoteESP8266.h
- kCarrierAcFreq : ir_Carrier.cpp
- kCarrierAcGap : ir_Carrier.cpp
- kCarrierAcHdrMark : ir_Carrier.cpp
- kCarrierAcHdrSpace : ir_Carrier.cpp
- kCarrierAcMinRepeat : IRremoteESP8266.h
- kCarrierAcOneSpace : ir_Carrier.cpp
- kCarrierAcZeroSpace : ir_Carrier.cpp
- kCeilingStr : IRtext.cpp , IRtext.h
- kCelsiusFahrenheitStr : IRtext.cpp , IRtext.h
- kCelsiusStr : IRtext.cpp , IRtext.h
- kCentreStr : IRtext.cpp , IRtext.h
- kChangeStr : IRtext.cpp , IRtext.h
- kCirculateStr : IRtext.cpp , IRtext.h
- kCleanStr : IRtext.cpp , IRtext.h
- kClockStr : IRtext.cpp , IRtext.h
- kCodeStr : IRtext.cpp , IRtext.h
- kColonSpaceStr : IRtext.cpp , IRtext.h
- kComfortStr : IRtext.cpp , IRtext.h
- kCommandStr : IRtext.cpp , IRtext.h
- kCommaSpaceStr : IRtext.cpp , IRtext.h
- kCoolixAuto : ir_Coolix.h
- kCoolixBitMark : ir_Coolix.cpp
- kCoolixBitMarkTicks : ir_Coolix.cpp
- kCoolixBits : IRremoteESP8266.h
- kCoolixClean : ir_Coolix.h
- kCoolixCmdFan : ir_Coolix.h
- kCoolixCool : ir_Coolix.h
- kCoolixDefaultRepeat : IRremoteESP8266.h
- kCoolixDefaultState : ir_Coolix.h
- kCoolixDry : ir_Coolix.h
- kCoolixFan : ir_Coolix.h
- kCoolixFanAuto : ir_Coolix.h
- kCoolixFanAuto0 : ir_Coolix.h
- kCoolixFanFixed : ir_Coolix.h
- kCoolixFanMax : ir_Coolix.h
- kCoolixFanMed : ir_Coolix.h
- kCoolixFanMin : ir_Coolix.h
- kCoolixFanTempCode : ir_Coolix.h
- kCoolixFanZoneFollow : ir_Coolix.h
- kCoolixHdrMark : ir_Coolix.cpp
- kCoolixHdrMarkTicks : ir_Coolix.cpp
- kCoolixHdrSpace : ir_Coolix.cpp
- kCoolixHdrSpaceTicks : ir_Coolix.cpp
- kCoolixHeat : ir_Coolix.h
- kCoolixLed : ir_Coolix.h
- kCoolixMinGap : ir_Coolix.cpp
- kCoolixMinGapTicks : ir_Coolix.cpp
- kCoolixOff : ir_Coolix.h
- kCoolixOneSpace : ir_Coolix.cpp
- kCoolixOneSpaceTicks : ir_Coolix.cpp
- kCoolixSensorTempIgnoreCode : ir_Coolix.h
- kCoolixSensorTempMax : ir_Coolix.h
- kCoolixSleep : ir_Coolix.h
- kCoolixSwing : ir_Coolix.h
- kCoolixSwingH : ir_Coolix.h
- kCoolixSwingV : ir_Coolix.h
- kCoolixTempMap : ir_Coolix.h
- kCoolixTempMax : ir_Coolix.h
- kCoolixTempMin : ir_Coolix.h
- kCoolixTempRange : ir_Coolix.h
- kCoolixTick : ir_Coolix.cpp
- kCoolixTurbo : ir_Coolix.h
- kCoolixZeroSpace : ir_Coolix.cpp
- kCoolixZeroSpaceTicks : ir_Coolix.cpp
- kCoolStr : IRtext.cpp , IRtext.h
- kCoronaAcBitMark : ir_Corona.cpp
- kCoronaAcBits : IRremoteESP8266.h
- kCoronaAcBitsShort : IRremoteESP8266.h
- kCoronaAcFanAuto : ir_Corona.h
- kCoronaAcFanHigh : ir_Corona.h
- kCoronaAcFanLow : ir_Corona.h
- kCoronaAcFanMedium : ir_Corona.h
- kCoronaAcFreq : ir_Corona.cpp
- kCoronaAcHdrMark : ir_Corona.cpp
- kCoronaAcHdrSpace : ir_Corona.cpp
- kCoronaAcMaxTemp : ir_Corona.h
- kCoronaAcMinTemp : ir_Corona.h
- kCoronaAcModeCool : ir_Corona.h
- kCoronaAcModeDry : ir_Corona.h
- kCoronaAcModeFan : ir_Corona.h
- kCoronaAcModeHeat : ir_Corona.h
- kCoronaAcOffTimerSection : ir_Corona.h
- kCoronaAcOneSpace : ir_Corona.cpp
- kCoronaAcOnTimerSection : ir_Corona.h
- kCoronaAcOverhead : ir_Corona.cpp
- kCoronaAcOverheadShort : ir_Corona.cpp
- kCoronaAcSectionBytes : ir_Corona.h
- kCoronaAcSectionData0Base : ir_Corona.h
- kCoronaAcSectionHeader0 : ir_Corona.h
- kCoronaAcSectionHeader1 : ir_Corona.h
- kCoronaAcSectionLabelBase : ir_Corona.h
- kCoronaAcSections : ir_Corona.h
- kCoronaAcSettingsSection : ir_Corona.h
- kCoronaAcSpaceGap : ir_Corona.cpp
- kCoronaAcStateLength : IRremoteESP8266.h
- kCoronaAcStateLengthShort : IRremoteESP8266.h
- kCoronaAcTimerMax : ir_Corona.h
- kCoronaAcTimerOff : ir_Corona.h
- kCoronaAcTimerUnitsPerMin : ir_Corona.h
- kCoronaAcZeroSpace : ir_Corona.cpp
- kCoronaTolerance : ir_Corona.cpp
- kDaikin128Auto : ir_Daikin.h
- kDaikin128BitCeiling : ir_Daikin.h
- kDaikin128BitMark : ir_Daikin.h
- kDaikin128Bits : IRremoteESP8266.h
- kDaikin128BitWall : ir_Daikin.h
- kDaikin128Cool : ir_Daikin.h
- kDaikin128DefaultRepeat : IRremoteESP8266.h
- kDaikin128Dry : ir_Daikin.h
- kDaikin128Fan : ir_Daikin.h
- kDaikin128FanAuto : ir_Daikin.h
- kDaikin128FanHigh : ir_Daikin.h
- kDaikin128FanLow : ir_Daikin.h
- kDaikin128FanMed : ir_Daikin.h
- kDaikin128FanPowerful : ir_Daikin.h
- kDaikin128FanQuiet : ir_Daikin.h
- kDaikin128FooterMark : ir_Daikin.h
- kDaikin128Freq : ir_Daikin.h
- kDaikin128Gap : ir_Daikin.h
- kDaikin128HdrMark : ir_Daikin.h
- kDaikin128HdrSpace : ir_Daikin.h
- kDaikin128Heat : ir_Daikin.h
- kDaikin128LeaderMark : ir_Daikin.h
- kDaikin128LeaderSpace : ir_Daikin.h
- kDaikin128MaxTemp : ir_Daikin.h
- kDaikin128MinTemp : ir_Daikin.h
- kDaikin128OneSpace : ir_Daikin.h
- kDaikin128SectionLength : ir_Daikin.h
- kDaikin128Sections : ir_Daikin.h
- kDaikin128StateLength : IRremoteESP8266.h
- kDaikin128ZeroSpace : ir_Daikin.h
- kDaikin152BitMark : ir_Daikin.h
- kDaikin152Bits : IRremoteESP8266.h
- kDaikin152DefaultRepeat : IRremoteESP8266.h
- kDaikin152DryTemp : ir_Daikin.h
- kDaikin152FanTemp : ir_Daikin.h
- kDaikin152Freq : ir_Daikin.h
- kDaikin152Gap : ir_Daikin.h
- kDaikin152HdrMark : ir_Daikin.h
- kDaikin152HdrSpace : ir_Daikin.h
- kDaikin152LeaderBits : ir_Daikin.h
- kDaikin152OneSpace : ir_Daikin.h
- kDaikin152StateLength : IRremoteESP8266.h
- kDaikin152ZeroSpace : ir_Daikin.h
- kDaikin160BitMark : ir_Daikin.h
- kDaikin160Bits : IRremoteESP8266.h
- kDaikin160DefaultRepeat : IRremoteESP8266.h
- kDaikin160Freq : ir_Daikin.h
- kDaikin160Gap : ir_Daikin.h
- kDaikin160HdrMark : ir_Daikin.h
- kDaikin160HdrSpace : ir_Daikin.h
- kDaikin160OneSpace : ir_Daikin.h
- kDaikin160Section1Length : ir_Daikin.h
- kDaikin160Section2Length : ir_Daikin.h
- kDaikin160Sections : ir_Daikin.h
- kDaikin160StateLength : IRremoteESP8266.h
- kDaikin160SwingVAuto : ir_Daikin.h
- kDaikin160SwingVHigh : ir_Daikin.h
- kDaikin160SwingVHighest : ir_Daikin.h
- kDaikin160SwingVLow : ir_Daikin.h
- kDaikin160SwingVLowest : ir_Daikin.h
- kDaikin160SwingVMiddle : ir_Daikin.h
- kDaikin160ZeroSpace : ir_Daikin.h
- kDaikin176Auto : ir_Daikin.h
- kDaikin176BitMark : ir_Daikin.h
- kDaikin176Bits : IRremoteESP8266.h
- kDaikin176Cool : ir_Daikin.h
- kDaikin176DefaultRepeat : IRremoteESP8266.h
- kDaikin176Dry : ir_Daikin.h
- kDaikin176DryFanTemp : ir_Daikin.h
- kDaikin176Fan : ir_Daikin.h
- kDaikin176FanMax : ir_Daikin.h
- kDaikin176Freq : ir_Daikin.h
- kDaikin176Gap : ir_Daikin.h
- kDaikin176HdrMark : ir_Daikin.h
- kDaikin176HdrSpace : ir_Daikin.h
- kDaikin176Heat : ir_Daikin.h
- kDaikin176ModeButton : ir_Daikin.h
- kDaikin176OneSpace : ir_Daikin.h
- kDaikin176Section1Length : ir_Daikin.h
- kDaikin176Section2Length : ir_Daikin.h
- kDaikin176Sections : ir_Daikin.h
- kDaikin176StateLength : IRremoteESP8266.h
- kDaikin176SwingHAuto : ir_Daikin.h
- kDaikin176SwingHOff : ir_Daikin.h
- kDaikin176ZeroSpace : ir_Daikin.h
- kDaikin216BitMark : ir_Daikin.h
- kDaikin216Bits : IRremoteESP8266.h
- kDaikin216DefaultRepeat : IRremoteESP8266.h
- kDaikin216Freq : ir_Daikin.h
- kDaikin216Gap : ir_Daikin.h
- kDaikin216HdrMark : ir_Daikin.h
- kDaikin216HdrSpace : ir_Daikin.h
- kDaikin216OneSpace : ir_Daikin.h
- kDaikin216Section1Length : ir_Daikin.h
- kDaikin216Section2Length : ir_Daikin.h
- kDaikin216Sections : ir_Daikin.h
- kDaikin216StateLength : IRremoteESP8266.h
- kDaikin216SwingOff : ir_Daikin.h
- kDaikin216SwingOn : ir_Daikin.h
- kDaikin216ZeroSpace : ir_Daikin.h
- kDaikin2BitMark : ir_Daikin.h
- kDaikin2Bits : IRremoteESP8266.h
- kDaikin2DefaultRepeat : IRremoteESP8266.h
- kDaikin2Freq : ir_Daikin.h
- kDaikin2Gap : ir_Daikin.h
- kDaikin2HdrMark : ir_Daikin.h
- kDaikin2HdrSpace : ir_Daikin.h
- kDaikin2LeaderMark : ir_Daikin.h
- kDaikin2LeaderSpace : ir_Daikin.h
- kDaikin2MinCoolTemp : ir_Daikin.h
- kDaikin2OneSpace : ir_Daikin.h
- kDaikin2Section1Length : ir_Daikin.h
- kDaikin2Section2Length : ir_Daikin.h
- kDaikin2Sections : ir_Daikin.h
- kDaikin2StateLength : IRremoteESP8266.h
- kDaikin2SwingHAuto : ir_Daikin.h
- kDaikin2SwingHLeft : ir_Daikin.h
- kDaikin2SwingHLeftMax : ir_Daikin.h
- kDaikin2SwingHMiddle : ir_Daikin.h
- kDaikin2SwingHOff : ir_Daikin.h
- kDaikin2SwingHRight : ir_Daikin.h
- kDaikin2SwingHRightMax : ir_Daikin.h
- kDaikin2SwingHSwing : ir_Daikin.h
- kDaikin2SwingHWide : ir_Daikin.h
- kDaikin2SwingVAuto : ir_Daikin.h
- kDaikin2SwingVBreeze : ir_Daikin.h
- kDaikin2SwingVCirculate : ir_Daikin.h
- kDaikin2SwingVHigh : ir_Daikin.h
- kDaikin2SwingVHighest : ir_Daikin.h
- kDaikin2SwingVLow : ir_Daikin.h
- kDaikin2SwingVLowerMiddle : ir_Daikin.h
- kDaikin2SwingVLowest : ir_Daikin.h
- kDaikin2SwingVOff : ir_Daikin.h
- kDaikin2SwingVSwing : ir_Daikin.h
- kDaikin2SwingVUpperMiddle : ir_Daikin.h
- kDaikin2Tolerance : ir_Daikin.h
- kDaikin2ZeroSpace : ir_Daikin.h
- kDaikin64BitMark : ir_Daikin.h
- kDaikin64Bits : IRremoteESP8266.h
- kDaikin64ChecksumOffset : ir_Daikin.h
- kDaikin64ChecksumSize : ir_Daikin.h
- kDaikin64Cool : ir_Daikin.h
- kDaikin64DefaultRepeat : IRremoteESP8266.h
- kDaikin64Dry : ir_Daikin.h
- kDaikin64Fan : ir_Daikin.h
- kDaikin64FanAuto : ir_Daikin.h
- kDaikin64FanHigh : ir_Daikin.h
- kDaikin64FanLow : ir_Daikin.h
- kDaikin64FanMed : ir_Daikin.h
- kDaikin64FanQuiet : ir_Daikin.h
- kDaikin64FanTurbo : ir_Daikin.h
- kDaikin64Freq : ir_Daikin.h
- kDaikin64Gap : ir_Daikin.h
- kDaikin64HdrMark : ir_Daikin.h
- kDaikin64HdrSpace : ir_Daikin.h
- kDaikin64KnownGoodState : ir_Daikin.h
- kDaikin64LdrMark : ir_Daikin.h
- kDaikin64LdrSpace : ir_Daikin.h
- kDaikin64MaxTemp : ir_Daikin.h
- kDaikin64MinTemp : ir_Daikin.h
- kDaikin64OneSpace : ir_Daikin.h
- kDaikin64Overhead : ir_Daikin.h
- kDaikin64ToleranceDelta : ir_Daikin.h
- kDaikin64ZeroSpace : ir_Daikin.h
- kDaikinAuto : ir_Daikin.h
- kDaikinBeepLoud : ir_Daikin.h
- kDaikinBeepOff : ir_Daikin.h
- kDaikinBeepQuiet : ir_Daikin.h
- kDaikinBitMark : ir_Daikin.h
- kDaikinBits : IRremoteESP8266.h
- kDaikinBitsShort : IRremoteESP8266.h
- kDaikinByteChecksum1 : ir_Daikin.h
- kDaikinByteChecksum2 : ir_Daikin.h
- kDaikinCool : ir_Daikin.h
- kDaikinCurBit : ir_Daikin.h
- kDaikinCurIndex : ir_Daikin.h
- kDaikinDefaultRepeat : IRremoteESP8266.h
- kDaikinDry : ir_Daikin.h
- kDaikinFan : ir_Daikin.h
- kDaikinFanAuto : ir_Daikin.h
- kDaikinFanMax : ir_Daikin.h
- kDaikinFanMed : ir_Daikin.h
- kDaikinFanMin : ir_Daikin.h
- kDaikinFanQuiet : ir_Daikin.h
- kDaikinFirstHeader64 : ir_Daikin.h
- kDaikinGap : ir_Daikin.h
- kDaikinHdrMark : ir_Daikin.h
- kDaikinHdrSpace : ir_Daikin.h
- kDaikinHeaderLength : ir_Daikin.h
- kDaikinHeat : ir_Daikin.h
- kDaikinLightBright : ir_Daikin.h
- kDaikinLightDim : ir_Daikin.h
- kDaikinLightOff : ir_Daikin.h
- kDaikinMarkExcess : ir_Daikin.h
- kDaikinMaxTemp : ir_Daikin.h
- kDaikinMinTemp : ir_Daikin.h
- kDaikinOneSpace : ir_Daikin.h
- kDaikinSection1Length : ir_Daikin.h
- kDaikinSection2Length : ir_Daikin.h
- kDaikinSection3Length : ir_Daikin.h
- kDaikinSections : ir_Daikin.h
- kDaikinStateLength : IRremoteESP8266.h
- kDaikinStateLengthShort : IRremoteESP8266.h
- kDaikinSwingOff : ir_Daikin.h
- kDaikinSwingOn : ir_Daikin.h
- kDaikinTolerance : ir_Daikin.h
- kDaikinUnusedTime : ir_Daikin.h
- kDaikinZeroSpace : ir_Daikin.h
- kDaysStr : IRtext.cpp , IRtext.h
- kDayStr : IRtext.cpp , IRtext.h
- kDefaultESP32Timer : IRrecv.h
- kDefaultMessageGap : IRsend.h
- kDelonghiAcAuto : ir_Delonghi.h
- kDelonghiAcBitMark : ir_Delonghi.cpp
- kDelonghiAcBits : IRremoteESP8266.h
- kDelonghiAcChecksumOffset : ir_Delonghi.h
- kDelonghiAcCool : ir_Delonghi.h
- kDelonghiAcDefaultRepeat : IRremoteESP8266.h
- kDelonghiAcDry : ir_Delonghi.h
- kDelonghiAcFan : ir_Delonghi.h
- kDelonghiAcFanAuto : ir_Delonghi.h
- kDelonghiAcFanHigh : ir_Delonghi.h
- kDelonghiAcFanLow : ir_Delonghi.h
- kDelonghiAcFanMedium : ir_Delonghi.h
- kDelonghiAcFreq : ir_Delonghi.cpp
- kDelonghiAcGap : ir_Delonghi.cpp
- kDelonghiAcHdrMark : ir_Delonghi.cpp
- kDelonghiAcHdrSpace : ir_Delonghi.cpp
- kDelonghiAcOneSpace : ir_Delonghi.cpp
- kDelonghiAcOverhead : ir_Delonghi.cpp
- kDelonghiAcTempAutoDryMode : ir_Delonghi.h
- kDelonghiAcTempFanMode : ir_Delonghi.h
- kDelonghiAcTempMaxC : ir_Delonghi.h
- kDelonghiAcTempMaxF : ir_Delonghi.h
- kDelonghiAcTempMinC : ir_Delonghi.h
- kDelonghiAcTempMinF : ir_Delonghi.h
- kDelonghiAcTimerMax : ir_Delonghi.h
- kDelonghiAcZeroSpace : ir_Delonghi.cpp
- kDenon48Bits : IRremoteESP8266.h
- kDenonBitMark : ir_Denon.cpp
- kDenonBitMarkTicks : ir_Denon.cpp
- kDenonBits : IRremoteESP8266.h
- kDenonHdrMark : ir_Denon.cpp
- kDenonHdrMarkTicks : ir_Denon.cpp
- kDenonHdrSpace : ir_Denon.cpp
- kDenonHdrSpaceTicks : ir_Denon.cpp
- kDenonLegacyBits : IRremoteESP8266.h
- kDenonManufacturer : ir_Denon.cpp
- kDenonMinCommandLengthTicks : ir_Denon.cpp
- kDenonMinGap : ir_Denon.cpp
- kDenonMinGapTicks : ir_Denon.cpp
- kDenonOneSpace : ir_Denon.cpp
- kDenonOneSpaceTicks : ir_Denon.cpp
- kDenonTick : ir_Denon.cpp
- kDenonZeroSpace : ir_Denon.cpp
- kDenonZeroSpaceTicks : ir_Denon.cpp
- kDishBitMark : ir_Dish.cpp
- kDishBitMarkTicks : ir_Dish.cpp
- kDishBits : IRremoteESP8266.h
- kDishHdrMark : ir_Dish.cpp
- kDishHdrMarkTicks : ir_Dish.cpp
- kDishHdrSpace : ir_Dish.cpp
- kDishHdrSpaceTicks : ir_Dish.cpp
- kDishMinRepeat : IRremoteESP8266.h
- kDishOneSpace : ir_Dish.cpp
- kDishOneSpaceTicks : ir_Dish.cpp
- kDishRptSpace : ir_Dish.cpp
- kDishRptSpaceTicks : ir_Dish.cpp
- kDishTick : ir_Dish.cpp
- kDishZeroSpace : ir_Dish.cpp
- kDishZeroSpaceTicks : ir_Dish.cpp
- kDisplayTempStr : IRtext.cpp , IRtext.h
- kDoshishaBitMark : ir_Doshisha.cpp
- kDoshishaBits : IRremoteESP8266.h
- kDoshishaHdrMark : ir_Doshisha.cpp
- kDoshishaHdrSpace : ir_Doshisha.cpp
- kDoshishaOneSpace : ir_Doshisha.cpp
- kDoshishaZeroSpace : ir_Doshisha.cpp
- kDownStr : IRtext.cpp , IRtext.h
- kDryStr : IRtext.cpp , IRtext.h
- kDutyDefault : IRsend.h
- kDutyMax : IRsend.h
- kEcoclimBitMark : ir_EcoClim.cpp
- kEcoclimBits : IRremoteESP8266.h
- kEcoclimExtraTolerance : ir_EcoClim.cpp
- kEcoclimFooterMark : ir_EcoClim.cpp
- kEcoclimGap : ir_EcoClim.cpp
- kEcoclimHdrMark : ir_EcoClim.cpp
- kEcoclimHdrSpace : ir_EcoClim.cpp
- kEcoclimOneSpace : ir_EcoClim.cpp
- kEcoclimSections : ir_EcoClim.cpp
- kEcoclimShortBits : IRremoteESP8266.h
- kEcoclimZeroSpace : ir_EcoClim.cpp
- kEconoStr : IRtext.cpp , IRtext.h
- kEconoToggleStr : IRtext.cpp , IRtext.h
- kElectraAcAuto : ir_Electra.h
- kElectraAcBitMark : ir_Electra.cpp
- kElectraAcBits : IRremoteESP8266.h
- kElectraAcCool : ir_Electra.h
- kElectraAcDry : ir_Electra.h
- kElectraAcFan : ir_Electra.h
- kElectraAcFanAuto : ir_Electra.h
- kElectraAcFanHigh : ir_Electra.h
- kElectraAcFanLow : ir_Electra.h
- kElectraAcFanMed : ir_Electra.h
- kElectraAcHdrMark : ir_Electra.cpp
- kElectraAcHdrSpace : ir_Electra.cpp
- kElectraAcHeat : ir_Electra.h
- kElectraAcLightToggleMask : ir_Electra.h
- kElectraAcLightToggleOff : ir_Electra.h
- kElectraAcLightToggleOn : ir_Electra.h
- kElectraAcMaxTemp : ir_Electra.h
- kElectraAcMessageGap : ir_Electra.cpp
- kElectraAcMinRepeat : IRremoteESP8266.h
- kElectraAcMinTemp : ir_Electra.h
- kElectraAcOneSpace : ir_Electra.cpp
- kElectraAcStateLength : IRremoteESP8266.h
- kElectraAcSwingOff : ir_Electra.h
- kElectraAcSwingOn : ir_Electra.h
- kElectraAcTempDelta : ir_Electra.h
- kElectraAcZeroSpace : ir_Electra.cpp
- kEliteScreensBits : IRremoteESP8266.h
- kEliteScreensDefaultRepeat : IRremoteESP8266.h
- kEliteScreensGap : ir_EliteScreens.cpp
- kEliteScreensOne : ir_EliteScreens.cpp
- kEliteScreensZero : ir_EliteScreens.cpp
- kEpsonBits : IRremoteESP8266.h
- kEpsonMinRepeat : IRremoteESP8266.h
- kEyeAutoStr : IRtext.cpp , IRtext.h
- kEyeStr : IRtext.cpp , IRtext.h
- kFalseStr : IRtext.cpp , IRtext.h
- kFanOnlyStr : IRtext.cpp , IRtext.h
- kFanStr : IRtext.cpp , IRtext.h
- kFastStr : IRtext.cpp , IRtext.h
- kFilterStr : IRtext.cpp , IRtext.h
- kFixedStr : IRtext.cpp , IRtext.h
- kFnvBasis32 : IRrecv.h
- kFnvPrime32 : IRrecv.h
- kFollowStr : IRtext.cpp , IRtext.h
- kFooter : IRrecv.h
- kFreshStr : IRtext.cpp , IRtext.h
- kFujitsuAcBitMark : ir_Fujitsu.cpp
- kFujitsuAcBits : IRremoteESP8266.h
- kFujitsuAcCleanOffset : ir_Fujitsu.h
- kFujitsuAcCmdEcono : ir_Fujitsu.h
- kFujitsuAcCmdPowerful : ir_Fujitsu.h
- kFujitsuAcCmdStayOn : ir_Fujitsu.h
- kFujitsuAcCmdStepHoriz : ir_Fujitsu.h
- kFujitsuAcCmdStepVert : ir_Fujitsu.h
- kFujitsuAcCmdToggleSwingHoriz : ir_Fujitsu.h
- kFujitsuAcCmdToggleSwingVert : ir_Fujitsu.h
- kFujitsuAcCmdTurnOff : ir_Fujitsu.h
- kFujitsuAcCmdTurnOn : ir_Fujitsu.h
- kFujitsuAcFanAuto : ir_Fujitsu.h
- kFujitsuAcFanHigh : ir_Fujitsu.h
- kFujitsuAcFanLow : ir_Fujitsu.h
- kFujitsuAcFanMed : ir_Fujitsu.h
- kFujitsuAcFanQuiet : ir_Fujitsu.h
- kFujitsuAcFanSize : ir_Fujitsu.h
- kFujitsuAcFilterOffset : ir_Fujitsu.h
- kFujitsuAcHdrMark : ir_Fujitsu.cpp
- kFujitsuAcHdrSpace : ir_Fujitsu.cpp
- kFujitsuAcMaxTemp : ir_Fujitsu.h
- kFujitsuAcMinBits : IRremoteESP8266.h
- kFujitsuAcMinGap : ir_Fujitsu.cpp
- kFujitsuAcMinRepeat : IRremoteESP8266.h
- kFujitsuAcMinTemp : ir_Fujitsu.h
- kFujitsuAcModeAuto : ir_Fujitsu.h
- kFujitsuAcModeCool : ir_Fujitsu.h
- kFujitsuAcModeDry : ir_Fujitsu.h
- kFujitsuAcModeFan : ir_Fujitsu.h
- kFujitsuAcModeHeat : ir_Fujitsu.h
- kFujitsuAcOffTimer : ir_Fujitsu.h
- kFujitsuAcOneSpace : ir_Fujitsu.cpp
- kFujitsuAcOnTimer : ir_Fujitsu.h
- kFujitsuAcOutsideQuietOffset : ir_Fujitsu.h
- kFujitsuAcSleepTimer : ir_Fujitsu.h
- kFujitsuAcStateLength : IRremoteESP8266.h
- kFujitsuAcStateLengthShort : IRremoteESP8266.h
- kFujitsuAcStopTimers : ir_Fujitsu.h
- kFujitsuAcSwingBoth : ir_Fujitsu.h
- kFujitsuAcSwingHoriz : ir_Fujitsu.h
- kFujitsuAcSwingOff : ir_Fujitsu.h
- kFujitsuAcSwingSize : ir_Fujitsu.h
- kFujitsuAcSwingVert : ir_Fujitsu.h
- kFujitsuAcTimerMax : ir_Fujitsu.h
- kFujitsuAcTimerTypeByte : ir_Fujitsu.h
- kFujitsuAcTimerTypeOffset : ir_Fujitsu.h
- kFujitsuAcTimerTypeSize : ir_Fujitsu.h
- kFujitsuAcZeroSpace : ir_Fujitsu.cpp
- kGicableBitMark : ir_GICable.cpp
- kGicableBits : IRremoteESP8266.h
- kGicableHdrMark : ir_GICable.cpp
- kGicableHdrSpace : ir_GICable.cpp
- kGicableMinCommandLength : ir_GICable.cpp
- kGicableMinGap : ir_GICable.cpp
- kGicableMinRepeat : IRremoteESP8266.h
- kGicableOneSpace : ir_GICable.cpp
- kGicableRptSpace : ir_GICable.cpp
- kGicableZeroSpace : ir_GICable.cpp
- kGlobalCacheFreqIndex : ir_GlobalCache.cpp
- kGlobalCacheMaxRepeat : ir_GlobalCache.cpp
- kGlobalCacheMinUsec : ir_GlobalCache.cpp
- kGlobalCacheRptIndex : ir_GlobalCache.cpp
- kGlobalCacheRptStartIndex : ir_GlobalCache.cpp
- kGlobalCacheStartIndex : ir_GlobalCache.cpp
- kGoodweatherAuto : ir_Goodweather.h
- kGoodweatherBitMark : ir_Goodweather.h
- kGoodweatherBits : IRremoteESP8266.h
- kGoodweatherCmdAirFlow : ir_Goodweather.h
- kGoodweatherCmdDownTemp : ir_Goodweather.h
- kGoodweatherCmdFan : ir_Goodweather.h
- kGoodweatherCmdHold : ir_Goodweather.h
- kGoodweatherCmdLight : ir_Goodweather.h
- kGoodweatherCmdMode : ir_Goodweather.h
- kGoodweatherCmdPower : ir_Goodweather.h
- kGoodweatherCmdSleep : ir_Goodweather.h
- kGoodweatherCmdSwing : ir_Goodweather.h
- kGoodweatherCmdTimer : ir_Goodweather.h
- kGoodweatherCmdTurbo : ir_Goodweather.h
- kGoodweatherCmdUpTemp : ir_Goodweather.h
- kGoodweatherCool : ir_Goodweather.h
- kGoodweatherDry : ir_Goodweather.h
- kGoodweatherExtraTolerance : ir_Goodweather.h
- kGoodweatherFan : ir_Goodweather.h
- kGoodweatherFanAuto : ir_Goodweather.h
- kGoodweatherFanHigh : ir_Goodweather.h
- kGoodweatherFanLow : ir_Goodweather.h
- kGoodweatherFanMed : ir_Goodweather.h
- kGoodweatherHdrMark : ir_Goodweather.h
- kGoodweatherHdrSpace : ir_Goodweather.h
- kGoodweatherHeat : ir_Goodweather.h
- kGoodweatherMinRepeat : IRremoteESP8266.h
- kGoodweatherOneSpace : ir_Goodweather.h
- kGoodweatherStateInit : ir_Goodweather.h
- kGoodweatherSwingFast : ir_Goodweather.h
- kGoodweatherSwingOff : ir_Goodweather.h
- kGoodweatherSwingSlow : ir_Goodweather.h
- kGoodweatherTempMax : ir_Goodweather.h
- kGoodweatherTempMin : ir_Goodweather.h
- kGoodweatherZeroSpace : ir_Goodweather.h
- kGpioUnused : IRac.h
- kGreeAuto : ir_Gree.h
- kGreeBitMark : ir_Gree.cpp
- kGreeBits : IRremoteESP8266.h
- kGreeBlockFooter : ir_Gree.cpp
- kGreeBlockFooterBits : ir_Gree.cpp
- kGreeCool : ir_Gree.h
- kGreeDefaultRepeat : IRremoteESP8266.h
- kGreeDisplayTempInside : ir_Gree.h
- kGreeDisplayTempOff : ir_Gree.h
- kGreeDisplayTempOutside : ir_Gree.h
- kGreeDisplayTempSet : ir_Gree.h
- kGreeDry : ir_Gree.h
- kGreeFan : ir_Gree.h
- kGreeFanAuto : ir_Gree.h
- kGreeFanMax : ir_Gree.h
- kGreeFanMed : ir_Gree.h
- kGreeFanMin : ir_Gree.h
- kGreeHdrMark : ir_Gree.cpp
- kGreeHdrSpace : ir_Gree.cpp
- kGreeHeat : ir_Gree.h
- kGreeMaxTempC : ir_Gree.h
- kGreeMaxTempF : ir_Gree.h
- kGreeMinTempC : ir_Gree.h
- kGreeMinTempF : ir_Gree.h
- kGreeMsgSpace : ir_Gree.cpp
- kGreeOneSpace : ir_Gree.cpp
- kGreeStateLength : IRremoteESP8266.h
- kGreeSwingAuto : ir_Gree.h
- kGreeSwingDown : ir_Gree.h
- kGreeSwingDownAuto : ir_Gree.h
- kGreeSwingLastPos : ir_Gree.h
- kGreeSwingMiddle : ir_Gree.h
- kGreeSwingMiddleAuto : ir_Gree.h
- kGreeSwingMiddleDown : ir_Gree.h
- kGreeSwingMiddleUp : ir_Gree.h
- kGreeSwingUp : ir_Gree.h
- kGreeSwingUpAuto : ir_Gree.h
- kGreeTimerMax : ir_Gree.h
- kGreeZeroSpace : ir_Gree.cpp
- kHaierAcAuto : ir_Haier.h
- kHaierAcBitMark : ir_Haier.cpp
- kHaierACBits : IRremoteESP8266.h
- kHaierAcCmdFan : ir_Haier.h
- kHaierAcCmdHealth : ir_Haier.h
- kHaierAcCmdMode : ir_Haier.h
- kHaierAcCmdOff : ir_Haier.h
- kHaierAcCmdOn : ir_Haier.h
- kHaierAcCmdSleep : ir_Haier.h
- kHaierAcCmdSwing : ir_Haier.h
- kHaierAcCmdTempDown : ir_Haier.h
- kHaierAcCmdTempUp : ir_Haier.h
- kHaierAcCmdTimerCancel : ir_Haier.h
- kHaierAcCmdTimerSet : ir_Haier.h
- kHaierAcCool : ir_Haier.h
- kHaierAcDefaultRepeat : IRremoteESP8266.h
- kHaierAcDefTemp : ir_Haier.h
- kHaierAcDry : ir_Haier.h
- kHaierAcFan : ir_Haier.h
- kHaierAcFanAuto : ir_Haier.h
- kHaierAcFanHigh : ir_Haier.h
- kHaierAcFanLow : ir_Haier.h
- kHaierAcFanMed : ir_Haier.h
- kHaierAcHdr : ir_Haier.cpp
- kHaierAcHdrGap : ir_Haier.cpp
- kHaierAcHeat : ir_Haier.h
- kHaierAcMaxTemp : ir_Haier.h
- kHaierAcMaxTime : ir_Haier.h
- kHaierAcMinGap : ir_Haier.cpp
- kHaierAcMinTemp : ir_Haier.h
- kHaierAcOneSpace : ir_Haier.cpp
- kHaierAcPrefix : ir_Haier.h
- kHaierAcSleepBit : ir_Haier.h
- kHaierACStateLength : IRremoteESP8266.h
- kHaierAcSwingChg : ir_Haier.h
- kHaierAcSwingDown : ir_Haier.h
- kHaierAcSwingOff : ir_Haier.h
- kHaierAcSwingUp : ir_Haier.h
- kHaierAcYrw02Auto : ir_Haier.h
- kHaierACYRW02Bits : IRremoteESP8266.h
- kHaierAcYrw02ButtonFan : ir_Haier.h
- kHaierAcYrw02ButtonHealth : ir_Haier.h
- kHaierAcYrw02ButtonMode : ir_Haier.h
- kHaierAcYrw02ButtonPower : ir_Haier.h
- kHaierAcYrw02ButtonSleep : ir_Haier.h
- kHaierAcYrw02ButtonSwing : ir_Haier.h
- kHaierAcYrw02ButtonTempDown : ir_Haier.h
- kHaierAcYrw02ButtonTempUp : ir_Haier.h
- kHaierAcYrw02ButtonTurbo : ir_Haier.h
- kHaierAcYrw02Cool : ir_Haier.h
- kHaierAcYrw02DefaultRepeat : IRremoteESP8266.h
- kHaierAcYrw02Dry : ir_Haier.h
- kHaierAcYrw02Fan : ir_Haier.h
- kHaierAcYrw02FanAuto : ir_Haier.h
- kHaierAcYrw02FanHigh : ir_Haier.h
- kHaierAcYrw02FanLow : ir_Haier.h
- kHaierAcYrw02FanMed : ir_Haier.h
- kHaierAcYrw02Heat : ir_Haier.h
- kHaierAcYrw02Prefix : ir_Haier.h
- kHaierACYRW02StateLength : IRremoteESP8266.h
- kHaierAcYrw02SwingAuto : ir_Haier.h
- kHaierAcYrw02SwingBottom : ir_Haier.h
- kHaierAcYrw02SwingDown : ir_Haier.h
- kHaierAcYrw02SwingMiddle : ir_Haier.h
- kHaierAcYrw02SwingOff : ir_Haier.h
- kHaierAcYrw02SwingTop : ir_Haier.h
- kHaierAcYrw02TurboHigh : ir_Haier.h
- kHaierAcYrw02TurboLow : ir_Haier.h
- kHaierAcYrw02TurboOff : ir_Haier.h
- kHaierAcZeroSpace : ir_Haier.cpp
- kHeader : IRrecv.h
- kHealthStr : IRtext.cpp , IRtext.h
- kHeatStr : IRtext.cpp , IRtext.h
- kHighestStr : IRtext.cpp , IRtext.h
- kHighNibble : IRutils.h
- kHighStr : IRtext.cpp , IRtext.h
- kHiStr : IRtext.cpp , IRtext.h
- kHitachiAc1Auto : ir_Hitachi.h
- kHitachiAc1Bits : IRremoteESP8266.h
- kHitachiAc1ChecksumStartByte : ir_Hitachi.h
- kHitachiAc1Cool : ir_Hitachi.h
- kHitachiAc1Dry : ir_Hitachi.h
- kHitachiAc1Fan : ir_Hitachi.h
- kHitachiAc1FanAuto : ir_Hitachi.h
- kHitachiAc1FanHigh : ir_Hitachi.h
- kHitachiAc1FanLow : ir_Hitachi.h
- kHitachiAc1FanMed : ir_Hitachi.h
- kHitachiAc1HdrMark : ir_Hitachi.cpp
- kHitachiAc1HdrSpace : ir_Hitachi.cpp
- kHitachiAc1Heat : ir_Hitachi.h
- kHitachiAc1Model_A : ir_Hitachi.h
- kHitachiAc1Model_B : ir_Hitachi.h
- kHitachiAc1Sleep1 : ir_Hitachi.h
- kHitachiAc1Sleep2 : ir_Hitachi.h
- kHitachiAc1Sleep3 : ir_Hitachi.h
- kHitachiAc1Sleep4 : ir_Hitachi.h
- kHitachiAc1SleepOff : ir_Hitachi.h
- kHitachiAc1StateLength : IRremoteESP8266.h
- kHitachiAc1TempAuto : ir_Hitachi.h
- kHitachiAc1TempDelta : ir_Hitachi.h
- kHitachiAc1TempSize : ir_Hitachi.h
- kHitachiAc1TimerSize : ir_Hitachi.h
- kHitachiAc2Bits : IRremoteESP8266.h
- kHitachiAc2StateLength : IRremoteESP8266.h
- kHitachiAc344Bits : IRremoteESP8266.h
- kHitachiAc344ButtonFan : ir_Hitachi.h
- kHitachiAc344ButtonPowerMode : ir_Hitachi.h
- kHitachiAc344ButtonSwingH : ir_Hitachi.h
- kHitachiAc344ButtonSwingV : ir_Hitachi.h
- kHitachiAc344ButtonTempDown : ir_Hitachi.h
- kHitachiAc344ButtonTempUp : ir_Hitachi.h
- kHitachiAc344Cool : ir_Hitachi.h
- kHitachiAc344Dry : ir_Hitachi.h
- kHitachiAc344Fan : ir_Hitachi.h
- kHitachiAc344FanAuto : ir_Hitachi.h
- kHitachiAc344FanHigh : ir_Hitachi.h
- kHitachiAc344FanLow : ir_Hitachi.h
- kHitachiAc344FanMax : ir_Hitachi.h
- kHitachiAc344FanMedium : ir_Hitachi.h
- kHitachiAc344FanMin : ir_Hitachi.h
- kHitachiAc344Heat : ir_Hitachi.h
- kHitachiAc344MaxTemp : ir_Hitachi.h
- kHitachiAc344MinTemp : ir_Hitachi.h
- kHitachiAc344StateLength : IRremoteESP8266.h
- kHitachiAc344SwingHAuto : ir_Hitachi.h
- kHitachiAc344SwingHLeft : ir_Hitachi.h
- kHitachiAc344SwingHLeftMax : ir_Hitachi.h
- kHitachiAc344SwingHMiddle : ir_Hitachi.h
- kHitachiAc344SwingHRight : ir_Hitachi.h
- kHitachiAc344SwingHRightMax : ir_Hitachi.h
- kHitachiAc3BitMark : ir_Hitachi.cpp
- kHitachiAc3Bits : IRremoteESP8266.h
- kHitachiAc3HdrMark : ir_Hitachi.cpp
- kHitachiAc3HdrSpace : ir_Hitachi.cpp
- kHitachiAc3MinBits : IRremoteESP8266.h
- kHitachiAc3MinStateLength : IRremoteESP8266.h
- kHitachiAc3OneSpace : ir_Hitachi.cpp
- kHitachiAc3StateLength : IRremoteESP8266.h
- kHitachiAc3ZeroSpace : ir_Hitachi.cpp
- kHitachiAc424BitMark : ir_Hitachi.cpp
- kHitachiAc424Bits : IRremoteESP8266.h
- kHitachiAc424ButtonFan : ir_Hitachi.h
- kHitachiAc424ButtonPowerMode : ir_Hitachi.h
- kHitachiAc424ButtonSwingH : ir_Hitachi.h
- kHitachiAc424ButtonSwingV : ir_Hitachi.h
- kHitachiAc424ButtonTempDown : ir_Hitachi.h
- kHitachiAc424ButtonTempUp : ir_Hitachi.h
- kHitachiAc424Cool : ir_Hitachi.h
- kHitachiAc424Dry : ir_Hitachi.h
- kHitachiAc424Fan : ir_Hitachi.h
- kHitachiAc424FanAuto : ir_Hitachi.h
- kHitachiAc424FanHigh : ir_Hitachi.h
- kHitachiAc424FanLow : ir_Hitachi.h
- kHitachiAc424FanMax : ir_Hitachi.h
- kHitachiAc424FanMaxDry : ir_Hitachi.h
- kHitachiAc424FanMedium : ir_Hitachi.h
- kHitachiAc424FanMin : ir_Hitachi.h
- kHitachiAc424FanTemp : ir_Hitachi.h
- kHitachiAc424HdrMark : ir_Hitachi.cpp
- kHitachiAc424HdrSpace : ir_Hitachi.cpp
- kHitachiAc424Heat : ir_Hitachi.h
- kHitachiAc424LdrMark : ir_Hitachi.cpp
- kHitachiAc424LdrSpace : ir_Hitachi.cpp
- kHitachiAc424MaxTemp : ir_Hitachi.h
- kHitachiAc424MinTemp : ir_Hitachi.h
- kHitachiAc424OneSpace : ir_Hitachi.cpp
- kHitachiAc424PowerOff : ir_Hitachi.h
- kHitachiAc424PowerOn : ir_Hitachi.h
- kHitachiAc424StateLength : IRremoteESP8266.h
- kHitachiAc424ZeroSpace : ir_Hitachi.cpp
- kHitachiAcAuto : ir_Hitachi.h
- kHitachiAcAutoTemp : ir_Hitachi.h
- kHitachiAcBitMark : ir_Hitachi.cpp
- kHitachiAcBits : IRremoteESP8266.h
- kHitachiAcCool : ir_Hitachi.h
- kHitachiAcDefaultRepeat : IRremoteESP8266.h
- kHitachiAcDry : ir_Hitachi.h
- kHitachiAcFan : ir_Hitachi.h
- kHitachiAcFanAuto : ir_Hitachi.h
- kHitachiAcFanHigh : ir_Hitachi.h
- kHitachiAcFanLow : ir_Hitachi.h
- kHitachiAcFanMed : ir_Hitachi.h
- kHitachiAcFreq : ir_Hitachi.h
- kHitachiAcHdrMark : ir_Hitachi.cpp
- kHitachiAcHdrSpace : ir_Hitachi.cpp
- kHitachiAcHeat : ir_Hitachi.h
- kHitachiAcMaxTemp : ir_Hitachi.h
- kHitachiAcMinGap : ir_Hitachi.cpp
- kHitachiAcMinTemp : ir_Hitachi.h
- kHitachiAcOneSpace : ir_Hitachi.cpp
- kHitachiAcStateLength : IRremoteESP8266.h
- kHitachiAcZeroSpace : ir_Hitachi.cpp
- kHoldStr : IRtext.cpp , IRtext.h
- kHoursStr : IRtext.cpp , IRtext.h
- kHourStr : IRtext.cpp , IRtext.h
- kHumidStr : IRtext.cpp , IRtext.h
- kIdleState : IRrecv.h
- kIFeelStr : IRtext.cpp , IRtext.h
- kInaxBitMark : ir_Inax.cpp
- kInaxBits : IRremoteESP8266.h
- kInaxHdrMark : ir_Inax.cpp
- kInaxHdrSpace : ir_Inax.cpp
- kInaxMinGap : ir_Inax.cpp
- kInaxMinRepeat : IRremoteESP8266.h
- kInaxOneSpace : ir_Inax.cpp
- kInaxTick : ir_Inax.cpp
- kInaxZeroSpace : ir_Inax.cpp
- kInsideStr : IRtext.cpp , IRtext.h
- kIonStr : IRtext.cpp , IRtext.h
- kJvcBitMark : ir_JVC.cpp
- kJvcBitMarkTicks : ir_JVC.cpp
- kJvcBits : IRremoteESP8266.h
- kJvcHdrMark : ir_JVC.cpp
- kJvcHdrMarkTicks : ir_JVC.cpp
- kJvcHdrSpace : ir_JVC.cpp
- kJvcHdrSpaceTicks : ir_JVC.cpp
- kJvcMinGap : ir_JVC.cpp
- kJvcMinGapTicks : ir_JVC.cpp
- kJvcOneSpace : ir_JVC.cpp
- kJvcOneSpaceTicks : ir_JVC.cpp
- kJvcRptLength : ir_JVC.cpp
- kJvcRptLengthTicks : ir_JVC.cpp
- kJvcTick : ir_JVC.cpp
- kJvcZeroSpace : ir_JVC.cpp
- kJvcZeroSpaceTicks : ir_JVC.cpp
- kKelvinatorAuto : ir_Kelvinator.h
- kKelvinatorAutoTemp : ir_Kelvinator.h
- kKelvinatorBasicFanMax : ir_Kelvinator.h
- kKelvinatorBitMark : ir_Kelvinator.cpp
- kKelvinatorBitMarkTicks : ir_Kelvinator.cpp
- kKelvinatorBits : IRremoteESP8266.h
- kKelvinatorChecksumStart : ir_Kelvinator.cpp
- kKelvinatorCmdFooter : ir_Kelvinator.cpp
- kKelvinatorCmdFooterBits : ir_Kelvinator.cpp
- kKelvinatorCool : ir_Kelvinator.h
- kKelvinatorDefaultRepeat : IRremoteESP8266.h
- kKelvinatorDry : ir_Kelvinator.h
- kKelvinatorFan : ir_Kelvinator.h
- kKelvinatorFanAuto : ir_Kelvinator.h
- kKelvinatorFanMax : ir_Kelvinator.h
- kKelvinatorFanMin : ir_Kelvinator.h
- kKelvinatorGapSpace : ir_Kelvinator.cpp
- kKelvinatorGapSpaceTicks : ir_Kelvinator.cpp
- kKelvinatorHdrMark : ir_Kelvinator.cpp
- kKelvinatorHdrMarkTicks : ir_Kelvinator.cpp
- kKelvinatorHdrSpace : ir_Kelvinator.cpp
- kKelvinatorHdrSpaceTicks : ir_Kelvinator.cpp
- kKelvinatorHeat : ir_Kelvinator.h
- kKelvinatorMaxTemp : ir_Kelvinator.h
- kKelvinatorMinTemp : ir_Kelvinator.h
- kKelvinatorOneSpace : ir_Kelvinator.cpp
- kKelvinatorOneSpaceTicks : ir_Kelvinator.cpp
- kKelvinatorStateLength : IRremoteESP8266.h
- kKelvinatorTick : ir_Kelvinator.cpp
- kKelvinatorZeroSpace : ir_Kelvinator.cpp
- kKelvinatorZeroSpaceTicks : ir_Kelvinator.cpp
- kLasertagBits : IRremoteESP8266.h
- kLasertagDelta : ir_Lasertag.cpp
- kLasertagExcess : ir_Lasertag.cpp
- kLasertagMinGap : ir_Lasertag.cpp
- kLasertagMinRepeat : IRremoteESP8266.h
- kLasertagMinSamples : ir_Lasertag.cpp
- kLasertagTick : ir_Lasertag.cpp
- kLasertagTolerance : ir_Lasertag.cpp
- kLastStr : IRtext.cpp , IRtext.h
- kLeftMaxStr : IRtext.cpp , IRtext.h
- kLeftStr : IRtext.cpp , IRtext.h
- kLegoPfBitMark : ir_Lego.cpp
- kLegoPfBits : IRremoteESP8266.h
- kLegoPfHdrSpace : ir_Lego.cpp
- kLegoPfMinCommandLength : ir_Lego.cpp
- kLegoPfMinRepeat : IRremoteESP8266.h
- kLegoPfOneSpace : ir_Lego.cpp
- kLegoPfZeroSpace : ir_Lego.cpp
- kLg2BitMark : ir_LG.cpp
- kLg2HdrMark : ir_LG.cpp
- kLg2HdrSpace : ir_LG.cpp
- kLg32Bits : IRremoteESP8266.h
- kLg32HdrMark : ir_LG.cpp
- kLg32HdrSpace : ir_LG.cpp
- kLg32RptHdrMark : ir_LG.cpp
- kLgAcAuto : ir_LG.h
- kLgAcCool : ir_LG.h
- kLgAcDry : ir_LG.h
- kLgAcFan : ir_LG.h
- kLgAcFanAuto : ir_LG.h
- kLgAcFanHigh : ir_LG.h
- kLgAcFanLow : ir_LG.h
- kLgAcFanLowest : ir_LG.h
- kLgAcFanMedium : ir_LG.h
- kLgAcHeat : ir_LG.h
- kLgAcMaxTemp : ir_LG.h
- kLgAcMinTemp : ir_LG.h
- kLgAcOffCommand : ir_LG.h
- kLgAcPowerOff : ir_LG.h
- kLgAcPowerOn : ir_LG.h
- kLgAcSignature : ir_LG.h
- kLgAcTempAdjust : ir_LG.h
- kLgBitMark : ir_LG.cpp
- kLgBits : IRremoteESP8266.h
- kLgDefaultRepeat : IRremoteESP8266.h
- kLgHdrMark : ir_LG.cpp
- kLgHdrSpace : ir_LG.cpp
- kLgMinGap : ir_LG.cpp
- kLgMinMessageLength : ir_LG.cpp
- kLgOneSpace : ir_LG.cpp
- kLgRptSpace : ir_LG.cpp
- kLgZeroSpace : ir_LG.cpp
- kLightStr : IRtext.cpp , IRtext.h
- kLightToggleStr : IRtext.cpp , IRtext.h
- kLoStr : IRtext.cpp , IRtext.h
- kLoudStr : IRtext.cpp , IRtext.h
- kLowerStr : IRtext.cpp , IRtext.h
- kLowestStr : IRtext.cpp , IRtext.h
- kLowNibble : IRutils.h
- kLowStr : IRtext.cpp , IRtext.h
- kLutronBits : IRremoteESP8266.h
- kLutronDelta : ir_Lutron.cpp
- kLutronGap : ir_Lutron.cpp
- kLutronTick : ir_Lutron.cpp
- kMagiquestBits : IRremoteESP8266.h
- kMagiQuestGap : ir_Magiquest.h
- kMagiQuestMarkOne : ir_Magiquest.h
- kMagiQuestMarkZero : ir_Magiquest.h
- kMagiQuestOneRatio : ir_Magiquest.h
- kMagiQuestSpaceOne : ir_Magiquest.h
- kMagiQuestSpaceZero : ir_Magiquest.h
- kMagiQuestTotalUsec : ir_Magiquest.h
- kMagiQuestZeroRatio : ir_Magiquest.h
- kManualStr : IRtext.cpp , IRtext.h
- kMark : ir_Lasertag.cpp , ir_MWM.cpp , ir_RC5_RC6.cpp
- kMarkExcess : IRrecv.h
- kMarkState : IRrecv.h
- kMaxAccurateUsecDelay : IRsend.h
- kMaximumStr : IRtext.cpp , IRtext.h
- kMaxLeftStr : IRtext.cpp , IRtext.h
- kMaxRightStr : IRtext.cpp , IRtext.h
- kMaxStr : IRtext.cpp , IRtext.h
- kMaxTimeoutMs : IRrecv.h
- kMediumStr : IRtext.cpp , IRtext.h
- kMedStr : IRtext.cpp , IRtext.h
- kMetzAddressBits : ir_Metz.cpp
- kMetzBitMark : ir_Metz.cpp
- kMetzBits : IRremoteESP8266.h
- kMetzCommandBits : ir_Metz.cpp
- kMetzFreq : ir_Metz.cpp
- kMetzHdrMark : ir_Metz.cpp
- kMetzHdrSpace : ir_Metz.cpp
- kMetzMinRepeat : IRremoteESP8266.h
- kMetzOneSpace : ir_Metz.cpp
- kMetzZeroSpace : ir_Metz.cpp
- kMiddleStr : IRtext.cpp , IRtext.h
- kMidea24Bits : IRremoteESP8266.h
- kMidea24MinGap : ir_Midea.cpp
- kMidea24MinRepeat : IRremoteESP8266.h
- kMideaACAuto : ir_Midea.h
- kMideaACCool : ir_Midea.h
- kMideaACDry : ir_Midea.h
- kMideaACFan : ir_Midea.h
- kMideaACFanAuto : ir_Midea.h
- kMideaACFanHigh : ir_Midea.h
- kMideaACFanLow : ir_Midea.h
- kMideaACFanMed : ir_Midea.h
- kMideaACHeat : ir_Midea.h
- kMideaACMaxSensorTempC : ir_Midea.h
- kMideaACMaxSensorTempF : ir_Midea.h
- kMideaACMaxTempC : ir_Midea.h
- kMideaACMaxTempF : ir_Midea.h
- kMideaACMinSensorTempC : ir_Midea.h
- kMideaACMinSensorTempF : ir_Midea.h
- kMideaACMinTempC : ir_Midea.h
- kMideaACMinTempF : ir_Midea.h
- kMideaACSensorTempOnTimerOff : ir_Midea.h
- kMideaACSwingVStep : ir_Midea.h
- kMideaACTimerOff : ir_Midea.h
- kMideaACToggleEcono : ir_Midea.h
- kMideaACToggleLight : ir_Midea.h
- kMideaACToggleSwingV : ir_Midea.h
- kMideaACToggleTurbo : ir_Midea.h
- kMideaACTypeCommand : ir_Midea.h
- kMideaACTypeFollow : ir_Midea.h
- kMideaACTypeSpecial : ir_Midea.h
- kMideaBitMark : ir_Midea.cpp
- kMideaBitMarkTicks : ir_Midea.cpp
- kMideaBits : IRremoteESP8266.h
- kMideaHdrMark : ir_Midea.cpp
- kMideaHdrMarkTicks : ir_Midea.cpp
- kMideaHdrSpace : ir_Midea.cpp
- kMideaHdrSpaceTicks : ir_Midea.cpp
- kMideaMinGap : ir_Midea.cpp
- kMideaMinGapTicks : ir_Midea.cpp
- kMideaMinRepeat : IRremoteESP8266.h
- kMideaOneSpace : ir_Midea.cpp
- kMideaOneSpaceTicks : ir_Midea.cpp
- kMideaTick : ir_Midea.cpp
- kMideaTolerance : ir_Midea.cpp
- kMideaZeroSpace : ir_Midea.cpp
- kMideaZeroSpaceTicks : ir_Midea.cpp
- kMidStr : IRtext.cpp , IRtext.h
- kMilesMinRepeat : IRremoteESP8266.h
- kMilesTag2HdrMark : ir_MilesTag2.cpp
- kMilesTag2MsgBits : IRremoteESP8266.h
- kMilesTag2MsgMask : ir_MilesTag2.cpp
- kMilesTag2MsgTerminator : ir_MilesTag2.cpp
- kMilesTag2OneMark : ir_MilesTag2.cpp
- kMilesTag2RptLength : ir_MilesTag2.cpp
- kMilesTag2ShotBits : IRremoteESP8266.h
- kMilesTag2ShotMask : ir_MilesTag2.cpp
- kMilesTag2Space : ir_MilesTag2.cpp
- kMilesTag2StdDuty : ir_MilesTag2.cpp
- kMilesTag2StdFreq : ir_MilesTag2.cpp
- kMilesTag2ZeroMark : ir_MilesTag2.cpp
- kMinimumStr : IRtext.cpp , IRtext.h
- kMinStr : IRtext.cpp , IRtext.h
- kMinutesStr : IRtext.cpp , IRtext.h
- kMinuteStr : IRtext.cpp , IRtext.h
- kMirageBitMark : ir_Mirage.cpp
- kMirageBits : IRremoteESP8266.h
- kMirageFreq : ir_Mirage.cpp
- kMirageGap : ir_Mirage.cpp
- kMirageHdrMark : ir_Mirage.cpp
- kMirageHdrSpace : ir_Mirage.cpp
- kMirageMinRepeat : IRremoteESP8266.h
- kMirageOneSpace : ir_Mirage.cpp
- kMirageStateLength : IRremoteESP8266.h
- kMirageZeroSpace : ir_Mirage.cpp
- kMitsubishi112Auto : ir_Mitsubishi.h
- kMitsubishi112BitMark : ir_Mitsubishi.cpp
- kMitsubishi112Bits : IRremoteESP8266.h
- kMitsubishi112Cool : ir_Mitsubishi.h
- kMitsubishi112Dry : ir_Mitsubishi.h
- kMitsubishi112FanLow : ir_Mitsubishi.h
- kMitsubishi112FanMax : ir_Mitsubishi.h
- kMitsubishi112FanMed : ir_Mitsubishi.h
- kMitsubishi112FanMin : ir_Mitsubishi.h
- kMitsubishi112FanQuiet : ir_Mitsubishi.h
- kMitsubishi112Gap : ir_Mitsubishi.cpp
- kMitsubishi112HdrMark : ir_Mitsubishi.cpp
- kMitsubishi112HdrMarkTolerance : ir_Mitsubishi.cpp
- kMitsubishi112HdrSpace : ir_Mitsubishi.cpp
- kMitsubishi112Heat : ir_Mitsubishi.h
- kMitsubishi112MaxTemp : ir_Mitsubishi.h
- kMitsubishi112MinRepeat : IRremoteESP8266.h
- kMitsubishi112MinTemp : ir_Mitsubishi.h
- kMitsubishi112OneSpace : ir_Mitsubishi.cpp
- kMitsubishi112StateLength : IRremoteESP8266.h
- kMitsubishi112SwingHAuto : ir_Mitsubishi.h
- kMitsubishi112SwingHLeft : ir_Mitsubishi.h
- kMitsubishi112SwingHLeftMax : ir_Mitsubishi.h
- kMitsubishi112SwingHMiddle : ir_Mitsubishi.h
- kMitsubishi112SwingHRight : ir_Mitsubishi.h
- kMitsubishi112SwingHRightMax : ir_Mitsubishi.h
- kMitsubishi112SwingHWide : ir_Mitsubishi.h
- kMitsubishi112SwingVAuto : ir_Mitsubishi.h
- kMitsubishi112SwingVHigh : ir_Mitsubishi.h
- kMitsubishi112SwingVHighest : ir_Mitsubishi.h
- kMitsubishi112SwingVLow : ir_Mitsubishi.h
- kMitsubishi112SwingVLowest : ir_Mitsubishi.h
- kMitsubishi112SwingVMiddle : ir_Mitsubishi.h
- kMitsubishi112ZeroSpace : ir_Mitsubishi.cpp
- kMitsubishi136Auto : ir_Mitsubishi.h
- kMitsubishi136BitMark : ir_Mitsubishi.cpp
- kMitsubishi136Bits : IRremoteESP8266.h
- kMitsubishi136Cool : ir_Mitsubishi.h
- kMitsubishi136Dry : ir_Mitsubishi.h
- kMitsubishi136Fan : ir_Mitsubishi.h
- kMitsubishi136FanLow : ir_Mitsubishi.h
- kMitsubishi136FanMax : ir_Mitsubishi.h
- kMitsubishi136FanMed : ir_Mitsubishi.h
- kMitsubishi136FanMin : ir_Mitsubishi.h
- kMitsubishi136FanQuiet : ir_Mitsubishi.h
- kMitsubishi136Gap : ir_Mitsubishi.cpp
- kMitsubishi136HdrMark : ir_Mitsubishi.cpp
- kMitsubishi136HdrSpace : ir_Mitsubishi.cpp
- kMitsubishi136Heat : ir_Mitsubishi.h
- kMitsubishi136MaxTemp : ir_Mitsubishi.h
- kMitsubishi136MinRepeat : IRremoteESP8266.h
- kMitsubishi136MinTemp : ir_Mitsubishi.h
- kMitsubishi136OneSpace : ir_Mitsubishi.cpp
- kMitsubishi136PowerByte : ir_Mitsubishi.h
- kMitsubishi136StateLength : IRremoteESP8266.h
- kMitsubishi136SwingVAuto : ir_Mitsubishi.h
- kMitsubishi136SwingVHigh : ir_Mitsubishi.h
- kMitsubishi136SwingVHighest : ir_Mitsubishi.h
- kMitsubishi136SwingVLow : ir_Mitsubishi.h
- kMitsubishi136SwingVLowest : ir_Mitsubishi.h
- kMitsubishi136ZeroSpace : ir_Mitsubishi.cpp
- kMitsubishi2BitMark : ir_Mitsubishi.cpp
- kMitsubishi2HdrMark : ir_Mitsubishi.cpp
- kMitsubishi2HdrSpace : ir_Mitsubishi.cpp
- kMitsubishi2MinGap : ir_Mitsubishi.cpp
- kMitsubishi2OneSpace : ir_Mitsubishi.cpp
- kMitsubishi2ZeroSpace : ir_Mitsubishi.cpp
- kMitsubishiAcAuto : ir_Mitsubishi.h
- kMitsubishiAcBitMark : ir_Mitsubishi.cpp
- kMitsubishiACBits : IRremoteESP8266.h
- kMitsubishiAcCool : ir_Mitsubishi.h
- kMitsubishiAcDry : ir_Mitsubishi.h
- kMitsubishiAcExtraTolerance : ir_Mitsubishi.cpp
- kMitsubishiAcFanAuto : ir_Mitsubishi.h
- kMitsubishiAcFanMax : ir_Mitsubishi.h
- kMitsubishiAcFanQuiet : ir_Mitsubishi.h
- kMitsubishiAcFanRealMax : ir_Mitsubishi.h
- kMitsubishiAcFanSilent : ir_Mitsubishi.h
- kMitsubishiAcHdrMark : ir_Mitsubishi.cpp
- kMitsubishiAcHdrSpace : ir_Mitsubishi.cpp
- kMitsubishiAcHeat : ir_Mitsubishi.h
- kMitsubishiAcMaxTemp : ir_Mitsubishi.h
- kMitsubishiACMinRepeat : IRremoteESP8266.h
- kMitsubishiAcMinTemp : ir_Mitsubishi.h
- kMitsubishiAcNoTimer : ir_Mitsubishi.h
- kMitsubishiAcOneSpace : ir_Mitsubishi.cpp
- kMitsubishiAcRptMark : ir_Mitsubishi.cpp
- kMitsubishiAcRptSpace : ir_Mitsubishi.cpp
- kMitsubishiAcStartStopTimer : ir_Mitsubishi.h
- kMitsubishiAcStartTimer : ir_Mitsubishi.h
- kMitsubishiACStateLength : IRremoteESP8266.h
- kMitsubishiAcStopTimer : ir_Mitsubishi.h
- kMitsubishiAcVaneAuto : ir_Mitsubishi.h
- kMitsubishiAcVaneAutoMove : ir_Mitsubishi.h
- kMitsubishiAcVaneHigh : ir_Mitsubishi.h
- kMitsubishiAcVaneHighest : ir_Mitsubishi.h
- kMitsubishiAcVaneLow : ir_Mitsubishi.h
- kMitsubishiAcVaneLowest : ir_Mitsubishi.h
- kMitsubishiAcVaneMiddle : ir_Mitsubishi.h
- kMitsubishiAcVaneSwing : ir_Mitsubishi.h
- kMitsubishiAcWideVaneAuto : ir_Mitsubishi.h
- kMitsubishiAcWideVaneLeft : ir_Mitsubishi.h
- kMitsubishiAcWideVaneLeftMax : ir_Mitsubishi.h
- kMitsubishiAcWideVaneMiddle : ir_Mitsubishi.h
- kMitsubishiAcWideVaneRight : ir_Mitsubishi.h
- kMitsubishiAcWideVaneRightMax : ir_Mitsubishi.h
- kMitsubishiAcWideVaneWide : ir_Mitsubishi.h
- kMitsubishiAcZeroSpace : ir_Mitsubishi.cpp
- kMitsubishiBitMark : ir_Mitsubishi.cpp
- kMitsubishiBitMarkTicks : ir_Mitsubishi.cpp
- kMitsubishiBits : IRremoteESP8266.h
- kMitsubishiHeavy152Bits : IRremoteESP8266.h
- kMitsubishiHeavy152FanAuto : ir_MitsubishiHeavy.h
- kMitsubishiHeavy152FanEcono : ir_MitsubishiHeavy.h
- kMitsubishiHeavy152FanHigh : ir_MitsubishiHeavy.h
- kMitsubishiHeavy152FanLow : ir_MitsubishiHeavy.h
- kMitsubishiHeavy152FanMax : ir_MitsubishiHeavy.h
- kMitsubishiHeavy152FanMed : ir_MitsubishiHeavy.h
- kMitsubishiHeavy152FanTurbo : ir_MitsubishiHeavy.h
- kMitsubishiHeavy152MinRepeat : IRremoteESP8266.h
- kMitsubishiHeavy152StateLength : IRremoteESP8266.h
- kMitsubishiHeavy152SwingHAuto : ir_MitsubishiHeavy.h
- kMitsubishiHeavy152SwingHLeft : ir_MitsubishiHeavy.h
- kMitsubishiHeavy152SwingHLeftMax : ir_MitsubishiHeavy.h
- kMitsubishiHeavy152SwingHLeftRight : ir_MitsubishiHeavy.h
- kMitsubishiHeavy152SwingHMiddle : ir_MitsubishiHeavy.h
- kMitsubishiHeavy152SwingHOff : ir_MitsubishiHeavy.h
- kMitsubishiHeavy152SwingHRight : ir_MitsubishiHeavy.h
- kMitsubishiHeavy152SwingHRightLeft : ir_MitsubishiHeavy.h
- kMitsubishiHeavy152SwingHRightMax : ir_MitsubishiHeavy.h
- kMitsubishiHeavy152SwingVAuto : ir_MitsubishiHeavy.h
- kMitsubishiHeavy152SwingVHigh : ir_MitsubishiHeavy.h
- kMitsubishiHeavy152SwingVHighest : ir_MitsubishiHeavy.h
- kMitsubishiHeavy152SwingVLow : ir_MitsubishiHeavy.h
- kMitsubishiHeavy152SwingVLowest : ir_MitsubishiHeavy.h
- kMitsubishiHeavy152SwingVMiddle : ir_MitsubishiHeavy.h
- kMitsubishiHeavy152SwingVOff : ir_MitsubishiHeavy.h
- kMitsubishiHeavy88Bits : IRremoteESP8266.h
- kMitsubishiHeavy88FanAuto : ir_MitsubishiHeavy.h
- kMitsubishiHeavy88FanEcono : ir_MitsubishiHeavy.h
- kMitsubishiHeavy88FanHigh : ir_MitsubishiHeavy.h
- kMitsubishiHeavy88FanLow : ir_MitsubishiHeavy.h
- kMitsubishiHeavy88FanMed : ir_MitsubishiHeavy.h
- kMitsubishiHeavy88FanTurbo : ir_MitsubishiHeavy.h
- kMitsubishiHeavy88MinRepeat : IRremoteESP8266.h
- kMitsubishiHeavy88StateLength : IRremoteESP8266.h
- kMitsubishiHeavy88SwingH3D : ir_MitsubishiHeavy.h
- kMitsubishiHeavy88SwingHAuto : ir_MitsubishiHeavy.h
- kMitsubishiHeavy88SwingHLeft : ir_MitsubishiHeavy.h
- kMitsubishiHeavy88SwingHLeftMax : ir_MitsubishiHeavy.h
- kMitsubishiHeavy88SwingHLeftRight : ir_MitsubishiHeavy.h
- kMitsubishiHeavy88SwingHMiddle : ir_MitsubishiHeavy.h
- kMitsubishiHeavy88SwingHOff : ir_MitsubishiHeavy.h
- kMitsubishiHeavy88SwingHRight : ir_MitsubishiHeavy.h
- kMitsubishiHeavy88SwingHRightLeft : ir_MitsubishiHeavy.h
- kMitsubishiHeavy88SwingHRightMax : ir_MitsubishiHeavy.h
- kMitsubishiHeavy88SwingHSize : ir_MitsubishiHeavy.h
- kMitsubishiHeavy88SwingVAuto : ir_MitsubishiHeavy.h
- kMitsubishiHeavy88SwingVByte5Size : ir_MitsubishiHeavy.h
- kMitsubishiHeavy88SwingVHigh : ir_MitsubishiHeavy.h
- kMitsubishiHeavy88SwingVHighest : ir_MitsubishiHeavy.h
- kMitsubishiHeavy88SwingVLow : ir_MitsubishiHeavy.h
- kMitsubishiHeavy88SwingVLowest : ir_MitsubishiHeavy.h
- kMitsubishiHeavy88SwingVMiddle : ir_MitsubishiHeavy.h
- kMitsubishiHeavy88SwingVOff : ir_MitsubishiHeavy.h
- kMitsubishiHeavyAuto : ir_MitsubishiHeavy.h
- kMitsubishiHeavyBitMark : ir_MitsubishiHeavy.cpp
- kMitsubishiHeavyCool : ir_MitsubishiHeavy.h
- kMitsubishiHeavyDry : ir_MitsubishiHeavy.h
- kMitsubishiHeavyFan : ir_MitsubishiHeavy.h
- kMitsubishiHeavyGap : ir_MitsubishiHeavy.cpp
- kMitsubishiHeavyHdrMark : ir_MitsubishiHeavy.cpp
- kMitsubishiHeavyHdrSpace : ir_MitsubishiHeavy.cpp
- kMitsubishiHeavyHeat : ir_MitsubishiHeavy.h
- kMitsubishiHeavyMaxTemp : ir_MitsubishiHeavy.h
- kMitsubishiHeavyMinTemp : ir_MitsubishiHeavy.h
- kMitsubishiHeavyOneSpace : ir_MitsubishiHeavy.cpp
- kMitsubishiHeavySigLength : ir_MitsubishiHeavy.h
- kMitsubishiHeavyZeroSpace : ir_MitsubishiHeavy.cpp
- kMitsubishiHeavyZjsSig : ir_MitsubishiHeavy.h
- kMitsubishiHeavyZmsSig : ir_MitsubishiHeavy.h
- kMitsubishiMinCommandLength : ir_Mitsubishi.cpp
- kMitsubishiMinCommandLengthTicks : ir_Mitsubishi.cpp
- kMitsubishiMinGap : ir_Mitsubishi.cpp
- kMitsubishiMinGapTicks : ir_Mitsubishi.cpp
- kMitsubishiMinRepeat : IRremoteESP8266.h
- kMitsubishiOneSpace : ir_Mitsubishi.cpp
- kMitsubishiOneSpaceTicks : ir_Mitsubishi.cpp
- kMitsubishiTick : ir_Mitsubishi.cpp
- kMitsubishiZeroSpace : ir_Mitsubishi.cpp
- kMitsubishiZeroSpaceTicks : ir_Mitsubishi.cpp
- kModeBitsSize : IRutils.h
- kModelStr : IRtext.cpp , IRtext.h
- kModeStr : IRtext.cpp , IRtext.h
- kMouldStr : IRtext.h , IRtext.cpp
- kMoveStr : IRtext.cpp , IRtext.h
- kMultibracketsBits : IRremoteESP8266.h
- kMultibracketsDefaultRepeat : IRremoteESP8266.h
- kMultibracketsFooterSpace : ir_Multibrackets.cpp
- kMultibracketsFreq : ir_Multibrackets.cpp
- kMultibracketsHdrMark : ir_Multibrackets.cpp
- kMultibracketsTick : ir_Multibrackets.cpp
- kMultibracketsTolerance : ir_Multibrackets.cpp
- kMWMDelta : ir_MWM.cpp
- kMWMExcess : ir_MWM.cpp
- kMWMMaxWidth : ir_MWM.cpp
- kMWMMinGap : ir_MWM.cpp
- kMWMMinSamples : ir_MWM.cpp
- kMWMTick : ir_MWM.cpp
- kMWMTolerance : ir_MWM.cpp
- kNAStr : IRtext.cpp , IRtext.h
- kNecBitMark : ir_NEC.h
- kNecBitMarkTicks : ir_NEC.h
- kNECBits : IRremoteESP8266.h
- kNecHdrMark : ir_NEC.h
- kNecHdrMarkTicks : ir_NEC.h
- kNecHdrSpace : ir_NEC.h
- kNecHdrSpaceTicks : ir_NEC.h
- kNecMinCommandLength : ir_NEC.h
- kNecMinCommandLengthTicks : ir_NEC.h
- kNecMinGap : ir_NEC.h
- kNecMinGapTicks : ir_NEC.h
- kNecOneSpace : ir_NEC.h
- kNecOneSpaceTicks : ir_NEC.h
- kNecRptLength : ir_NEC.h
- kNecRptSpace : ir_NEC.h
- kNecRptSpaceTicks : ir_NEC.h
- kNecTick : ir_NEC.h
- kNecZeroSpace : ir_NEC.h
- kNecZeroSpaceTicks : ir_NEC.h
- kNeoclimaAuto : ir_Neoclima.h
- kNeoclimaBitMark : ir_Neoclima.cpp
- kNeoclimaBits : IRremoteESP8266.h
- kNeoclimaButton8CHeat : ir_Neoclima.h
- kNeoclimaButtonAirFlow : ir_Neoclima.h
- kNeoclimaButtonEcono : ir_Neoclima.h
- kNeoclimaButtonEye : ir_Neoclima.h
- kNeoclimaButtonFanSpeed : ir_Neoclima.h
- kNeoclimaButtonFollow : ir_Neoclima.h
- kNeoclimaButtonFresh : ir_Neoclima.h
- kNeoclimaButtonHold : ir_Neoclima.h
- kNeoclimaButtonIon : ir_Neoclima.h
- kNeoclimaButtonLight : ir_Neoclima.h
- kNeoclimaButtonMode : ir_Neoclima.h
- kNeoclimaButtonPower : ir_Neoclima.h
- kNeoclimaButtonSleep : ir_Neoclima.h
- kNeoclimaButtonSwing : ir_Neoclima.h
- kNeoclimaButtonTempDown : ir_Neoclima.h
- kNeoclimaButtonTempUnit : ir_Neoclima.h
- kNeoclimaButtonTempUp : ir_Neoclima.h
- kNeoclimaButtonTurbo : ir_Neoclima.h
- kNeoclimaCool : ir_Neoclima.h
- kNeoclimaDry : ir_Neoclima.h
- kNeoclimaFan : ir_Neoclima.h
- kNeoclimaFanAuto : ir_Neoclima.h
- kNeoclimaFanHigh : ir_Neoclima.h
- kNeoclimaFanLow : ir_Neoclima.h
- kNeoclimaFanMed : ir_Neoclima.h
- kNeoclimaFollowMe : ir_Neoclima.h
- kNeoclimaHdrMark : ir_Neoclima.cpp
- kNeoclimaHdrSpace : ir_Neoclima.cpp
- kNeoclimaHeat : ir_Neoclima.h
- kNeoclimaMaxTempC : ir_Neoclima.h
- kNeoclimaMaxTempF : ir_Neoclima.h
- kNeoclimaMinGap : ir_Neoclima.cpp
- kNeoclimaMinRepeat : IRremoteESP8266.h
- kNeoclimaMinTempC : ir_Neoclima.h
- kNeoclimaMinTempF : ir_Neoclima.h
- kNeoclimaOneSpace : ir_Neoclima.cpp
- kNeoclimaStateLength : IRremoteESP8266.h
- kNeoclimaSwingVOff : ir_Neoclima.h
- kNeoclimaSwingVOn : ir_Neoclima.h
- kNeoclimaZeroSpace : ir_Neoclima.cpp
- kNibbleSize : IRutils.h
- kNightStr : IRtext.cpp , IRtext.h
- kNikaiBitMark : ir_Nikai.cpp
- kNikaiBitMarkTicks : ir_Nikai.cpp
- kNikaiBits : IRremoteESP8266.h
- kNikaiHdrMark : ir_Nikai.cpp
- kNikaiHdrMarkTicks : ir_Nikai.cpp
- kNikaiHdrSpace : ir_Nikai.cpp
- kNikaiHdrSpaceTicks : ir_Nikai.cpp
- kNikaiMinGap : ir_Nikai.cpp
- kNikaiMinGapTicks : ir_Nikai.cpp
- kNikaiOneSpace : ir_Nikai.cpp
- kNikaiOneSpaceTicks : ir_Nikai.cpp
- kNikaiTick : ir_Nikai.cpp
- kNikaiZeroSpace : ir_Nikai.cpp
- kNikaiZeroSpaceTicks : ir_Nikai.cpp
- kNoRepeat : IRremoteESP8266.h
- kNoStr : IRtext.h , IRtext.cpp
- kNowStr : IRtext.cpp , IRtext.h
- kOffStr : IRtext.h , IRtext.cpp
- kOffTimerStr : IRtext.cpp , IRtext.h
- kOnStr : IRtext.cpp , IRtext.h
- kOnTimerStr : IRtext.cpp , IRtext.h
- kOutsideQuietStr : IRtext.h , IRtext.cpp
- kOutsideStr : IRtext.cpp , IRtext.h
- kPanasonicAc32Auto : ir_Panasonic.h
- kPanasonicAc32BitMark : ir_Panasonic.cpp
- kPanasonicAc32Bits : IRremoteESP8266.h
- kPanasonicAc32BlocksPerSection : ir_Panasonic.cpp
- kPanasonicAc32Cool : ir_Panasonic.h
- kPanasonicAc32Dry : ir_Panasonic.h
- kPanasonicAc32Fan : ir_Panasonic.h
- kPanasonicAc32FanAuto : ir_Panasonic.h
- kPanasonicAc32FanHigh : ir_Panasonic.h
- kPanasonicAc32FanLow : ir_Panasonic.h
- kPanasonicAc32FanMax : ir_Panasonic.h
- kPanasonicAc32FanMed : ir_Panasonic.h
- kPanasonicAc32FanMin : ir_Panasonic.h
- kPanasonicAc32HdrMark : ir_Panasonic.cpp
- kPanasonicAc32HdrSpace : ir_Panasonic.cpp
- kPanasonicAc32Heat : ir_Panasonic.h
- kPanasonicAc32KnownGood : ir_Panasonic.h
- kPanasonicAc32OneSpace : ir_Panasonic.cpp
- kPanasonicAc32SectionGap : ir_Panasonic.cpp
- kPanasonicAc32Sections : ir_Panasonic.cpp
- kPanasonicAc32SwingVAuto : ir_Panasonic.h
- kPanasonicAc32ZeroSpace : ir_Panasonic.cpp
- kPanasonicAcAuto : ir_Panasonic.h
- kPanasonicAcBits : IRremoteESP8266.h
- kPanasonicAcChecksumInit : ir_Panasonic.h
- kPanasonicAcCool : ir_Panasonic.h
- kPanasonicAcDefaultRepeat : IRremoteESP8266.h
- kPanasonicAcDry : ir_Panasonic.h
- kPanasonicAcExcess : ir_Panasonic.h
- kPanasonicAcFan : ir_Panasonic.h
- kPanasonicAcFanAuto : ir_Panasonic.h
- kPanasonicAcFanDelta : ir_Panasonic.h
- kPanasonicAcFanMax : ir_Panasonic.h
- kPanasonicAcFanMed : ir_Panasonic.h
- kPanasonicAcFanMin : ir_Panasonic.h
- kPanasonicAcFanModeTemp : ir_Panasonic.h
- kPanasonicAcHeat : ir_Panasonic.h
- kPanasonicAcIonFilterByte : ir_Panasonic.h
- kPanasonicAcIonFilterOffset : ir_Panasonic.h
- kPanasonicAcMaxTemp : ir_Panasonic.h
- kPanasonicAcMessageGap : ir_Panasonic.cpp
- kPanasonicAcMinTemp : ir_Panasonic.h
- kPanasonicAcOffTimerOffset : ir_Panasonic.h
- kPanasonicAcOnTimerOffset : ir_Panasonic.h
- kPanasonicAcPowerfulCkpOffset : ir_Panasonic.h
- kPanasonicAcPowerfulOffset : ir_Panasonic.h
- kPanasonicAcPowerOffset : ir_Panasonic.h
- kPanasonicAcQuietCkpOffset : ir_Panasonic.h
- kPanasonicAcQuietOffset : ir_Panasonic.h
- kPanasonicAcSection1Length : ir_Panasonic.cpp
- kPanasonicAcSectionGap : ir_Panasonic.cpp
- kPanasonicAcShortBits : IRremoteESP8266.h
- kPanasonicAcStateLength : IRremoteESP8266.h
- kPanasonicAcStateShortLength : IRremoteESP8266.h
- kPanasonicAcSwingHAuto : ir_Panasonic.h
- kPanasonicAcSwingHFullLeft : ir_Panasonic.h
- kPanasonicAcSwingHFullRight : ir_Panasonic.h
- kPanasonicAcSwingHLeft : ir_Panasonic.h
- kPanasonicAcSwingHMiddle : ir_Panasonic.h
- kPanasonicAcSwingHRight : ir_Panasonic.h
- kPanasonicAcSwingVAuto : ir_Panasonic.h
- kPanasonicAcSwingVHigh : ir_Panasonic.h
- kPanasonicAcSwingVHighest : ir_Panasonic.h
- kPanasonicAcSwingVLow : ir_Panasonic.h
- kPanasonicAcSwingVLowest : ir_Panasonic.h
- kPanasonicAcSwingVMiddle : ir_Panasonic.h
- kPanasonicAcTempOffset : ir_Panasonic.h
- kPanasonicAcTempSize : ir_Panasonic.h
- kPanasonicAcTimeMax : ir_Panasonic.h
- kPanasonicAcTimeOverflowSize : ir_Panasonic.h
- kPanasonicAcTimeSize : ir_Panasonic.h
- kPanasonicAcTimeSpecial : ir_Panasonic.h
- kPanasonicAcTolerance : ir_Panasonic.h
- kPanasonicBitMark : ir_Panasonic.cpp
- kPanasonicBits : IRremoteESP8266.h
- kPanasonicEndGap : ir_Panasonic.cpp
- kPanasonicFreq : ir_Panasonic.h
- kPanasonicHdrMark : ir_Panasonic.cpp
- kPanasonicHdrSpace : ir_Panasonic.cpp
- kPanasonicKnownGoodState : ir_Panasonic.h
- kPanasonicManufacturer : IRremoteESP8266.h
- kPanasonicMinCommandLength : ir_Panasonic.cpp
- kPanasonicMinGap : ir_Panasonic.cpp
- kPanasonicOneSpace : ir_Panasonic.cpp
- kPanasonicZeroSpace : ir_Panasonic.cpp
- kPeriodOffset : IRsend.h
- kPioneerBitMark : ir_Pioneer.cpp
- kPioneerBits : IRremoteESP8266.h
- kPioneerHdrMark : ir_Pioneer.cpp
- kPioneerHdrSpace : ir_Pioneer.cpp
- kPioneerMinCommandLength : ir_Pioneer.cpp
- kPioneerMinGap : ir_Pioneer.cpp
- kPioneerOneSpace : ir_Pioneer.cpp
- kPioneerTick : ir_Pioneer.cpp
- kPioneerZeroSpace : ir_Pioneer.cpp
- kPowerButtonStr : IRtext.cpp , IRtext.h
- kPowerfulStr : IRtext.h , IRtext.cpp
- kPowerStr : IRtext.h , IRtext.cpp
- kPowerToggleStr : IRtext.cpp , IRtext.h
- kPreviousPowerStr : IRtext.cpp , IRtext.h
- kProntoDataOffset : ir_Pronto.cpp
- kProntoFreqFactor : ir_Pronto.cpp
- kProntoFreqOffset : ir_Pronto.cpp
- kProntoMinLength : IRremoteESP8266.h
- kProntoSeq1LenOffset : ir_Pronto.cpp
- kProntoSeq2LenOffset : ir_Pronto.cpp
- kProntoTypeOffset : ir_Pronto.cpp
- kProtocolStr : IRtext.h , IRtext.cpp
- kPurifyStr : IRtext.cpp , IRtext.h
- kQuietStr : IRtext.cpp , IRtext.h
- kRawBuf : IRrecv.h
- kRawTick : IRrecv.h
- kRC5Bits : IRremoteESP8266.h
- kRc5MinCommandLength : ir_RC5_RC6.cpp
- kRc5MinGap : ir_RC5_RC6.cpp
- kRC5RawBits : IRremoteESP8266.h
- kRc5SamplesMin : ir_RC5_RC6.cpp
- kRc5T1 : ir_RC5_RC6.cpp
- kRc5ToggleMask : ir_RC5_RC6.cpp
- kRC5XBits : IRremoteESP8266.h
- kRC6_36Bits : IRremoteESP8266.h
- kRc6_36ToggleMask : ir_RC5_RC6.cpp
- kRc6HdrMark : ir_RC5_RC6.cpp
- kRc6HdrMarkTicks : ir_RC5_RC6.cpp
- kRc6HdrSpace : ir_RC5_RC6.cpp
- kRc6HdrSpaceTicks : ir_RC5_RC6.cpp
- kRC6Mode0Bits : IRremoteESP8266.h
- kRc6RptLength : ir_RC5_RC6.cpp
- kRc6RptLengthTicks : ir_RC5_RC6.cpp
- kRc6Tick : ir_RC5_RC6.cpp
- kRc6ToggleMask : ir_RC5_RC6.cpp
- kRcmmBitMark : ir_RCMM.cpp
- kRcmmBitMarkTicks : ir_RCMM.cpp
- kRCMMBits : IRremoteESP8266.h
- kRcmmBitSpace0 : ir_RCMM.cpp
- kRcmmBitSpace0Ticks : ir_RCMM.cpp
- kRcmmBitSpace1 : ir_RCMM.cpp
- kRcmmBitSpace1Ticks : ir_RCMM.cpp
- kRcmmBitSpace2 : ir_RCMM.cpp
- kRcmmBitSpace2Ticks : ir_RCMM.cpp
- kRcmmBitSpace3 : ir_RCMM.cpp
- kRcmmBitSpace3Ticks : ir_RCMM.cpp
- kRcmmExcess : ir_RCMM.cpp
- kRcmmHdrMark : ir_RCMM.cpp
- kRcmmHdrMarkTicks : ir_RCMM.cpp
- kRcmmHdrSpace : ir_RCMM.cpp
- kRcmmHdrSpaceTicks : ir_RCMM.cpp
- kRcmmMinGap : ir_RCMM.cpp
- kRcmmMinGapTicks : ir_RCMM.cpp
- kRcmmRptLength : ir_RCMM.cpp
- kRcmmRptLengthTicks : ir_RCMM.cpp
- kRcmmTick : ir_RCMM.cpp
- kRcmmTolerance : ir_RCMM.cpp
- kRcz01ChannelMask : ir_Doshisha.cpp
- kRcz01CommandLevel1 : ir_Doshisha.cpp
- kRcz01CommandLevel2 : ir_Doshisha.cpp
- kRcz01CommandLevel3 : ir_Doshisha.cpp
- kRcz01CommandLevel4 : ir_Doshisha.cpp
- kRcz01CommandLevelDown : ir_Doshisha.cpp
- kRcz01CommandLevelUp : ir_Doshisha.cpp
- kRcz01CommandMask : ir_Doshisha.cpp
- kRcz01CommandNightLight : ir_Doshisha.cpp
- kRcz01CommandOff : ir_Doshisha.cpp
- kRcz01CommandOn : ir_Doshisha.cpp
- kRcz01CommandSwitchChannel : ir_Doshisha.cpp
- kRcz01CommandTimmer30 : ir_Doshisha.cpp
- kRcz01CommandTimmer60 : ir_Doshisha.cpp
- kRcz01Signature : ir_Doshisha.cpp
- kRcz01SignatureMask : ir_Doshisha.cpp
- kRepeat : IRrecv.h
- kRepeatStr : IRtext.cpp , IRtext.h
- kRightMaxStr : IRtext.cpp , IRtext.h
- kRightStr : IRtext.cpp , IRtext.h
- kRoomStr : IRtext.cpp , IRtext.h
- kSamsung36BitMark : ir_Samsung.cpp
- kSamsung36Bits : IRremoteESP8266.h
- kSamsung36HdrMark : ir_Samsung.cpp
- kSamsung36HdrSpace : ir_Samsung.cpp
- kSamsung36OneSpace : ir_Samsung.cpp
- kSamsung36ZeroSpace : ir_Samsung.cpp
- kSamsungAcAuto : ir_Samsung.h
- kSamsungAcAutoTemp : ir_Samsung.h
- kSamsungAcBitMark : ir_Samsung.cpp
- kSamsungAcBits : IRremoteESP8266.h
- kSamsungAcBreezeOn : ir_Samsung.h
- kSamsungAcCool : ir_Samsung.h
- kSamsungAcDefaultRepeat : IRremoteESP8266.h
- kSamsungAcDry : ir_Samsung.h
- kSamsungAcExtendedBits : IRremoteESP8266.h
- kSamsungAcExtendedStateLength : IRremoteESP8266.h
- kSamsungAcFan : ir_Samsung.h
- kSamsungAcFanAuto : ir_Samsung.h
- kSamsungAcFanAuto2 : ir_Samsung.h
- kSamsungAcFanHigh : ir_Samsung.h
- kSamsungAcFanLow : ir_Samsung.h
- kSamsungAcFanMed : ir_Samsung.h
- kSamsungAcFanTurbo : ir_Samsung.h
- kSamsungAcHdrMark : ir_Samsung.cpp
- kSamsungAcHdrSpace : ir_Samsung.cpp
- kSamsungAcHeat : ir_Samsung.h
- kSamsungAcMaxTemp : ir_Samsung.h
- kSamsungAcMinTemp : ir_Samsung.h
- kSamsungAcOneSpace : ir_Samsung.cpp
- kSamsungAcPowerful10On : ir_Samsung.h
- kSamsungAcPowerfulMask8 : ir_Samsung.h
- kSamsungAcPowerSection : ir_Samsung.h
- kSamsungAcSectionGap : ir_Samsung.cpp
- kSamsungAcSectionLength : ir_Samsung.h
- kSamsungAcSectionMark : ir_Samsung.cpp
- kSamsungAcSections : ir_Samsung.cpp
- kSamsungAcSectionSpace : ir_Samsung.cpp
- kSamsungAcStateLength : IRremoteESP8266.h
- kSamsungAcSwingMove : ir_Samsung.h
- kSamsungAcSwingStop : ir_Samsung.h
- kSamsungAcZeroSpace : ir_Samsung.cpp
- kSamsungBitMark : ir_Samsung.cpp
- kSamsungBitMarkTicks : ir_Samsung.cpp
- kSamsungBits : IRremoteESP8266.h
- kSamsungHdrMark : ir_Samsung.cpp
- kSamsungHdrMarkTicks : ir_Samsung.cpp
- kSamsungHdrSpace : ir_Samsung.cpp
- kSamsungHdrSpaceTicks : ir_Samsung.cpp
- kSamsungMinGap : ir_Samsung.cpp
- kSamsungMinGapTicks : ir_Samsung.cpp
- kSamsungMinMessageLength : ir_Samsung.cpp
- kSamsungMinMessageLengthTicks : ir_Samsung.cpp
- kSamsungOneSpace : ir_Samsung.cpp
- kSamsungOneSpaceTicks : ir_Samsung.cpp
- kSamsungRptSpace : ir_Samsung.cpp
- kSamsungRptSpaceTicks : ir_Samsung.cpp
- kSamsungTick : ir_Samsung.cpp
- kSamsungZeroSpace : ir_Samsung.cpp
- kSamsungZeroSpaceTicks : ir_Samsung.cpp
- kSanyoAcAuto : ir_Sanyo.h
- kSanyoAcBitMark : ir_Sanyo.cpp
- kSanyoAcBits : IRremoteESP8266.h
- kSanyoAcCool : ir_Sanyo.h
- kSanyoAcDry : ir_Sanyo.h
- kSanyoAcFanAuto : ir_Sanyo.h
- kSanyoAcFanHigh : ir_Sanyo.h
- kSanyoAcFanLow : ir_Sanyo.h
- kSanyoAcFanMedium : ir_Sanyo.h
- kSanyoAcFreq : ir_Sanyo.cpp
- kSanyoAcGap : ir_Sanyo.cpp
- kSanyoAcHdrMark : ir_Sanyo.cpp
- kSanyoAcHdrSpace : ir_Sanyo.cpp
- kSanyoAcHeat : ir_Sanyo.h
- kSanyoAcHourMax : ir_Sanyo.h
- kSanyoAcOneSpace : ir_Sanyo.cpp
- kSanyoAcPowerOff : ir_Sanyo.h
- kSanyoAcPowerOn : ir_Sanyo.h
- kSanyoAcStateLength : IRremoteESP8266.h
- kSanyoAcSwingVAuto : ir_Sanyo.h
- kSanyoAcSwingVHigh : ir_Sanyo.h
- kSanyoAcSwingVHighest : ir_Sanyo.h
- kSanyoAcSwingVLow : ir_Sanyo.h
- kSanyoAcSwingVLowerMiddle : ir_Sanyo.h
- kSanyoAcSwingVLowest : ir_Sanyo.h
- kSanyoAcSwingVUpperMiddle : ir_Sanyo.h
- kSanyoAcTempDelta : ir_Sanyo.h
- kSanyoAcTempMax : ir_Sanyo.h
- kSanyoAcTempMin : ir_Sanyo.h
- kSanyoAcZeroSpace : ir_Sanyo.cpp
- kSanyoLC7461AddressBits : IRremoteESP8266.h
- kSanyoLc7461AddressMask : ir_Sanyo.cpp
- kSanyoLc7461BitMark : ir_Sanyo.cpp
- kSanyoLC7461Bits : IRremoteESP8266.h
- kSanyoLC7461CommandBits : IRremoteESP8266.h
- kSanyoLc7461CommandMask : ir_Sanyo.cpp
- kSanyoLc7461HdrMark : ir_Sanyo.cpp
- kSanyoLc7461HdrSpace : ir_Sanyo.cpp
- kSanyoLc7461MinCommandLength : ir_Sanyo.cpp
- kSanyoLc7461MinGap : ir_Sanyo.cpp
- kSanyoLc7461OneSpace : ir_Sanyo.cpp
- kSanyoLc7461ZeroSpace : ir_Sanyo.cpp
- kSanyoSA8650BBits : IRremoteESP8266.h
- kSanyoSa8650bDoubleSpaceUsecs : ir_Sanyo.cpp
- kSanyoSa8650bHdrMark : ir_Sanyo.cpp
- kSanyoSa8650bHdrSpace : ir_Sanyo.cpp
- kSanyoSa8650bOneMark : ir_Sanyo.cpp
- kSanyoSa8650bRptLength : ir_Sanyo.cpp
- kSanyoSa8650bZeroMark : ir_Sanyo.cpp
- kSaveStr : IRtext.cpp , IRtext.h
- kSecondsStr : IRtext.cpp , IRtext.h
- kSecondStr : IRtext.cpp , IRtext.h
- kSensorStr : IRtext.cpp , IRtext.h
- kSensorTempStr : IRtext.cpp , IRtext.h
- kSetStr : IRtext.cpp , IRtext.h
- kSharpAcAuto : ir_Sharp.h
- kSharpAcBitMark : ir_Sharp.h
- kSharpAcBits : IRremoteESP8266.h
- kSharpAcByteTemp : ir_Sharp.h
- kSharpAcCool : ir_Sharp.h
- kSharpAcDefaultRepeat : IRremoteESP8266.h
- kSharpAcDry : ir_Sharp.h
- kSharpAcFan : ir_Sharp.h
- kSharpAcFanA705Low : ir_Sharp.h
- kSharpAcFanA705Med : ir_Sharp.h
- kSharpAcFanAuto : ir_Sharp.h
- kSharpAcFanHigh : ir_Sharp.h
- kSharpAcFanMax : ir_Sharp.h
- kSharpAcFanMed : ir_Sharp.h
- kSharpAcFanMin : ir_Sharp.h
- kSharpAcGap : ir_Sharp.h
- kSharpAcHdrMark : ir_Sharp.h
- kSharpAcHdrSpace : ir_Sharp.h
- kSharpAcHeat : ir_Sharp.h
- kSharpAcMaxTemp : ir_Sharp.h
- kSharpAcMinTemp : ir_Sharp.h
- kSharpAcOffTimerType : ir_Sharp.h
- kSharpAcOneSpace : ir_Sharp.h
- kSharpAcOnTimerType : ir_Sharp.h
- kSharpAcPowerOff : ir_Sharp.h
- kSharpAcPowerOn : ir_Sharp.h
- kSharpAcPowerOnFromOff : ir_Sharp.h
- kSharpAcPowerSetSpecialOff : ir_Sharp.h
- kSharpAcPowerSetSpecialOn : ir_Sharp.h
- kSharpAcPowerTimerSetting : ir_Sharp.h
- kSharpAcPowerUnknown : ir_Sharp.h
- kSharpAcSpecialFan : ir_Sharp.h
- kSharpAcSpecialPower : ir_Sharp.h
- kSharpAcSpecialSwing : ir_Sharp.h
- kSharpAcSpecialTempEcono : ir_Sharp.h
- kSharpAcSpecialTimer : ir_Sharp.h
- kSharpAcSpecialTimerHalfHour : ir_Sharp.h
- kSharpAcSpecialTurbo : ir_Sharp.h
- kSharpAcStateLength : IRremoteESP8266.h
- kSharpAcSwingNoToggle : ir_Sharp.h
- kSharpAcSwingToggle : ir_Sharp.h
- kSharpAcTimerHoursMax : ir_Sharp.h
- kSharpAcTimerHoursOff : ir_Sharp.h
- kSharpAcTimerIncrement : ir_Sharp.h
- kSharpAcZeroSpace : ir_Sharp.h
- kSharpAddressBits : IRremoteESP8266.h
- kSharpAddressMask : ir_Sharp.cpp
- kSharpBitMark : ir_Sharp.cpp
- kSharpBitMarkTicks : ir_Sharp.cpp
- kSharpBits : IRremoteESP8266.h
- kSharpCommandBits : IRremoteESP8266.h
- kSharpCommandMask : ir_Sharp.cpp
- kSharpGap : ir_Sharp.cpp
- kSharpGapTicks : ir_Sharp.cpp
- kSharpOneSpace : ir_Sharp.cpp
- kSharpOneSpaceTicks : ir_Sharp.cpp
- kSharpTick : ir_Sharp.cpp
- kSharpToggleMask : ir_Sharp.cpp
- kSharpZeroSpace : ir_Sharp.cpp
- kSharpZeroSpaceTicks : ir_Sharp.cpp
- kSherwoodBits : IRremoteESP8266.h
- kSherwoodMinRepeat : IRremoteESP8266.h
- kSilentStr : IRtext.cpp , IRtext.h
- kSingleRepeat : IRremoteESP8266.h
- kSleepStr : IRtext.h , IRtext.cpp
- kSleepTimerStr : IRtext.h , IRtext.cpp
- kSlowStr : IRtext.h , IRtext.cpp
- kSony12Bits : IRremoteESP8266.h
- kSony15Bits : IRremoteESP8266.h
- kSony20Bits : IRremoteESP8266.h
- kSonyAltFreq : ir_Sony.cpp
- kSonyHdrMark : ir_Sony.cpp
- kSonyHdrMarkTicks : ir_Sony.cpp
- kSonyMinBits : IRremoteESP8266.h
- kSonyMinGap : ir_Sony.cpp
- kSonyMinGapTicks : ir_Sony.cpp
- kSonyMinRepeat : IRremoteESP8266.h
- kSonyOneMark : ir_Sony.cpp
- kSonyOneMarkTicks : ir_Sony.cpp
- kSonyRptLength : ir_Sony.cpp
- kSonyRptLengthTicks : ir_Sony.cpp
- kSonySpace : ir_Sony.cpp
- kSonySpaceTicks : ir_Sony.cpp
- kSonyStdFreq : ir_Sony.cpp
- kSonyTick : ir_Sony.cpp
- kSonyZeroMark : ir_Sony.cpp
- kSonyZeroMarkTicks : ir_Sony.cpp
- kSpace : ir_RC5_RC6.cpp , ir_Lasertag.cpp , ir_MWM.cpp
- kSpaceLBraceStr : IRtext.h , IRtext.cpp
- kSpaceState : IRrecv.h
- kSpecialStr : IRtext.cpp , IRtext.h
- kStartOffset : IRrecv.h
- kStartStr : IRtext.cpp , IRtext.h
- kStateSizeMax : IRrecv.h
- kStepStr : IRtext.h , IRtext.cpp
- kStopState : IRrecv.h
- kStopStr : IRtext.cpp , IRtext.h
- kSuperStr : IRtext.cpp , IRtext.h
- kSwingHStr : IRtext.cpp , IRtext.h
- kSwingStr : IRtext.cpp , IRtext.h
- kSwingVModeStr : IRtext.h , IRtext.cpp
- kSwingVStr : IRtext.h , IRtext.cpp
- kSwingVToggleStr : IRtext.h , ir_Midea.h , IRtext.cpp
- kSymphonyBits : IRremoteESP8266.h
- kSymphonyDefaultRepeat : IRremoteESP8266.h
- kSymphonyFooterGap : ir_Symphony.cpp
- kSymphonyOneMark : ir_Symphony.cpp
- kSymphonyOneSpace : ir_Symphony.cpp
- kSymphonyZeroMark : ir_Symphony.cpp
- kSymphonyZeroSpace : ir_Symphony.cpp
- kTcl112AcAuto : ir_Tcl.h
- kTcl112AcBitMark : ir_Tcl.h
- kTcl112AcBits : IRremoteESP8266.h
- kTcl112AcCool : ir_Tcl.h
- kTcl112AcDefaultRepeat : IRremoteESP8266.h
- kTcl112AcDry : ir_Tcl.h
- kTcl112AcFan : ir_Tcl.h
- kTcl112AcFanAuto : ir_Tcl.h
- kTcl112AcFanHigh : ir_Tcl.h
- kTcl112AcFanLow : ir_Tcl.h
- kTcl112AcFanMed : ir_Tcl.h
- kTcl112AcGap : ir_Tcl.h
- kTcl112AcHdrMark : ir_Tcl.h
- kTcl112AcHdrMarkTolerance : ir_Tcl.h
- kTcl112AcHdrSpace : ir_Tcl.h
- kTcl112AcHeat : ir_Tcl.h
- kTcl112AcOneSpace : ir_Tcl.h
- kTcl112AcStateLength : IRremoteESP8266.h
- kTcl112AcSwingVOff : ir_Tcl.h
- kTcl112AcSwingVOn : ir_Tcl.h
- kTcl112AcTempMax : ir_Tcl.h
- kTcl112AcTempMin : ir_Tcl.h
- kTcl112AcTolerance : ir_Tcl.h
- kTcl112AcZeroSpace : ir_Tcl.h
- kTechnibelAcBitMark : ir_Technibel.cpp
- kTechnibelAcBits : IRremoteESP8266.h
- kTechnibelAcCool : ir_Technibel.h
- kTechnibelAcDefaultRepeat : IRremoteESP8266.h
- kTechnibelAcDry : ir_Technibel.h
- kTechnibelAcFan : ir_Technibel.h
- kTechnibelAcFanHigh : ir_Technibel.h
- kTechnibelAcFanLow : ir_Technibel.h
- kTechnibelAcFanMedium : ir_Technibel.h
- kTechnibelAcFanSize : ir_Technibel.h
- kTechnibelAcFreq : ir_Technibel.cpp
- kTechnibelAcGap : ir_Technibel.cpp
- kTechnibelAcHdrMark : ir_Technibel.cpp
- kTechnibelAcHdrSpace : ir_Technibel.cpp
- kTechnibelAcHeader : ir_Technibel.h
- kTechnibelAcHeaderOffset : ir_Technibel.h
- kTechnibelAcHeat : ir_Technibel.h
- kTechnibelAcOneSpace : ir_Technibel.cpp
- kTechnibelAcResetState : ir_Technibel.h
- kTechnibelAcTempMaxC : ir_Technibel.h
- kTechnibelAcTempMaxF : ir_Technibel.h
- kTechnibelAcTempMinC : ir_Technibel.h
- kTechnibelAcTempMinF : ir_Technibel.h
- kTechnibelAcTimerHoursOffset : ir_Technibel.h
- kTechnibelAcTimerMax : ir_Technibel.h
- kTechnibelAcZeroSpace : ir_Technibel.cpp
- kTecoAuto : ir_Teco.h
- kTecoBitMark : ir_Teco.cpp
- kTecoBits : IRremoteESP8266.h
- kTecoCool : ir_Teco.h
- kTecoDefaultRepeat : IRremoteESP8266.h
- kTecoDry : ir_Teco.h
- kTecoFan : ir_Teco.h
- kTecoFanAuto : ir_Teco.h
- kTecoFanHigh : ir_Teco.h
- kTecoFanLow : ir_Teco.h
- kTecoFanMed : ir_Teco.h
- kTecoGap : ir_Teco.cpp
- kTecoHdrMark : ir_Teco.cpp
- kTecoHdrSpace : ir_Teco.cpp
- kTecoHeat : ir_Teco.h
- kTecoMaxTemp : ir_Teco.h
- kTecoMinTemp : ir_Teco.h
- kTecoOneSpace : ir_Teco.cpp
- kTecoReset : ir_Teco.h
- kTecoZeroSpace : ir_Teco.cpp
- kTempDownStr : IRtext.cpp , IRtext.h
- kTempStr : IRtext.h , IRtext.cpp
- kTempUpStr : IRtext.cpp , IRtext.h
- kThreeLetterDayOfWeekStr : IRtext.h , IRtext.cpp
- kTimeoutMs : IRrecv.h
- kTimerStr : IRtext.h , IRtext.cpp
- kTimeSep : IRtext.cpp , IRtext.h
- kToggleStr : IRtext.cpp , IRtext.h
- kTolerance : IRrecv.h
- kTopStr : IRtext.h , IRtext.cpp
- kToshibaAcAuto : ir_Toshiba.h
- kToshibaAcBitMark : ir_Toshiba.cpp
- kToshibaACBits : IRremoteESP8266.h
- kToshibaACBitsLong : IRremoteESP8266.h
- kToshibaACBitsShort : IRremoteESP8266.h
- kToshibaAcCool : ir_Toshiba.h
- kToshibaAcDry : ir_Toshiba.h
- kToshibaAcEconoOn : ir_Toshiba.h
- kToshibaAcFan : ir_Toshiba.h
- kToshibaAcFanAuto : ir_Toshiba.h
- kToshibaAcFanMax : ir_Toshiba.h
- kToshibaAcFanMed : ir_Toshiba.h
- kToshibaAcFanMin : ir_Toshiba.h
- kToshibaAcHdrMark : ir_Toshiba.cpp
- kToshibaAcHdrSpace : ir_Toshiba.cpp
- kToshibaAcHeat : ir_Toshiba.h
- kToshibaAcInvertedLength : ir_Toshiba.h
- kToshibaAcLengthByte : ir_Toshiba.h
- kToshibaAcMaxTemp : ir_Toshiba.h
- kToshibaAcMinGap : ir_Toshiba.cpp
- kToshibaAcMinLength : ir_Toshiba.h
- kToshibaACMinRepeat : IRremoteESP8266.h
- kToshibaAcMinTemp : ir_Toshiba.h
- kToshibaAcOff : ir_Toshiba.h
- kToshibaAcOneSpace : ir_Toshiba.cpp
- kToshibaACStateLength : IRremoteESP8266.h
- kToshibaACStateLengthLong : IRremoteESP8266.h
- kToshibaACStateLengthShort : IRremoteESP8266.h
- kToshibaAcSwingOff : ir_Toshiba.h
- kToshibaAcSwingOn : ir_Toshiba.h
- kToshibaAcSwingStep : ir_Toshiba.h
- kToshibaAcTurboOn : ir_Toshiba.h
- kToshibaAcZeroSpace : ir_Toshiba.cpp
- kTranscoldAuto : ir_Transcold.h
- kTranscoldBitMark : ir_Transcold.cpp
- kTranscoldBits : IRremoteESP8266.h
- kTranscoldCmdFan : ir_Transcold.h
- kTranscoldCool : ir_Transcold.h
- kTranscoldDefaultRepeat : IRremoteESP8266.h
- kTranscoldDry : ir_Transcold.h
- kTranscoldFan : ir_Transcold.h
- kTranscoldFanAuto : ir_Transcold.h
- kTranscoldFanAuto0 : ir_Transcold.h
- kTranscoldFanFixed : ir_Transcold.h
- kTranscoldFanMax : ir_Transcold.h
- kTranscoldFanMed : ir_Transcold.h
- kTranscoldFanMin : ir_Transcold.h
- kTranscoldFanTempCode : ir_Transcold.h
- kTranscoldFanZoneFollow : ir_Transcold.h
- kTranscoldHdrMark : ir_Transcold.cpp
- kTranscoldHdrSpace : ir_Transcold.cpp
- kTranscoldHeat : ir_Transcold.h
- kTranscoldKnownGoodState : ir_Transcold.h
- kTranscoldOff : ir_Transcold.h
- kTranscoldOneSpace : ir_Transcold.cpp
- kTranscoldPrefix : ir_Transcold.h
- kTranscoldSwing : ir_Transcold.h
- kTranscoldSwingH : ir_Transcold.h
- kTranscoldSwingV : ir_Transcold.h
- kTranscoldTempMax : ir_Transcold.h
- kTranscoldTempMin : ir_Transcold.h
- kTranscoldTempSize : ir_Transcold.h
- kTranscoldUnknown : ir_Transcold.h
- kTranscoldZeroSpace : ir_Transcold.cpp
- kTrotecAuto : ir_Trotec.h
- kTrotecBitMark : ir_Trotec.cpp
- kTrotecBits : IRremoteESP8266.h
- kTrotecCool : ir_Trotec.h
- kTrotecDefaultRepeat : IRremoteESP8266.h
- kTrotecDefTemp : ir_Trotec.h
- kTrotecDry : ir_Trotec.h
- kTrotecFan : ir_Trotec.h
- kTrotecFanHigh : ir_Trotec.h
- kTrotecFanLow : ir_Trotec.h
- kTrotecFanMed : ir_Trotec.h
- kTrotecFanOffset : ir_Trotec.h
- kTrotecFanSize : ir_Trotec.h
- kTrotecGap : ir_Trotec.cpp
- kTrotecGapEnd : ir_Trotec.cpp
- kTrotecHdrMark : ir_Trotec.cpp
- kTrotecHdrSpace : ir_Trotec.cpp
- kTrotecIntro1 : ir_Trotec.h
- kTrotecIntro2 : ir_Trotec.h
- kTrotecMaxTemp : ir_Trotec.h
- kTrotecMaxTimer : ir_Trotec.h
- kTrotecMinTemp : ir_Trotec.h
- kTrotecModeOffset : ir_Trotec.h
- kTrotecModeSize : ir_Trotec.h
- kTrotecOneSpace : ir_Trotec.cpp
- kTrotecPowerBitOffset : ir_Trotec.h
- kTrotecSleepBitOffset : ir_Trotec.h
- kTrotecStateLength : IRremoteESP8266.h
- kTrotecTempOffset : ir_Trotec.h
- kTrotecTempSize : ir_Trotec.h
- kTrotecTimerBitOffset : ir_Trotec.h
- kTrotecZeroSpace : ir_Trotec.cpp
- kTrueStr : IRtext.h , IRtext.cpp
- kTurboStr : IRtext.cpp , IRtext.h
- kTurboToggleStr : IRtext.cpp , IRtext.h
- kTypeStr : IRtext.cpp , IRtext.h
- kUnknownStr : IRtext.cpp , IRtext.h
- kUnknownThreshold : IRrecv.h
- kUpperStr : IRtext.cpp , IRtext.h
- kUpStr : IRtext.cpp , IRtext.h
- kUseDefTol : IRrecv.h
- kVestelAcAuto : ir_Vestel.h
- kVestelAcBitMark : ir_Vestel.h
- kVestelAcBits : IRremoteESP8266.h
- kVestelAcChecksumOffset : ir_Vestel.h
- kVestelAcChecksumSize : ir_Vestel.h
- kVestelAcCool : ir_Vestel.h
- kVestelAcDry : ir_Vestel.h
- kVestelAcFan : ir_Vestel.h
- kVestelAcFanAuto : ir_Vestel.h
- kVestelAcFanAutoCool : ir_Vestel.h
- kVestelAcFanAutoHot : ir_Vestel.h
- kVestelAcFanHigh : ir_Vestel.h
- kVestelAcFanLow : ir_Vestel.h
- kVestelAcFanMed : ir_Vestel.h
- kVestelAcFanOffset : ir_Vestel.h
- kVestelAcFanSize : ir_Vestel.h
- kVestelAcHdrMark : ir_Vestel.h
- kVestelAcHdrSpace : ir_Vestel.h
- kVestelAcHeat : ir_Vestel.h
- kVestelAcHourOffset : ir_Vestel.h
- kVestelAcHourSize : ir_Vestel.h
- kVestelAcIon : ir_Vestel.h
- kVestelAcIonOffset : ir_Vestel.h
- kVestelAcMaxTemp : ir_Vestel.h
- kVestelAcMinTempC : ir_Vestel.h
- kVestelAcMinTempH : ir_Vestel.h
- kVestelAcMinuteOffset : ir_Vestel.h
- kVestelAcMinuteSize : ir_Vestel.h
- kVestelAcModeOffset : ir_Vestel.h
- kVestelAcNormal : ir_Vestel.h
- kVestelAcOffTimeOffset : ir_Vestel.h
- kVestelAcOffTimerFlagOffset : ir_Vestel.h
- kVestelAcOneSpace : ir_Vestel.h
- kVestelAcOnTimeOffset : ir_Vestel.h
- kVestelAcOnTimerFlagOffset : ir_Vestel.h
- kVestelAcPowerOffset : ir_Vestel.h
- kVestelAcPowerSize : ir_Vestel.h
- kVestelAcSleep : ir_Vestel.h
- kVestelAcStateDefault : ir_Vestel.h
- kVestelAcSwing : ir_Vestel.h
- kVestelAcSwingOffset : ir_Vestel.h
- kVestelAcTempOffset : ir_Vestel.h
- kVestelAcTimerFlagOffset : ir_Vestel.h
- kVestelAcTimerHourSize : ir_Vestel.h
- kVestelAcTimerMinsSize : ir_Vestel.h
- kVestelAcTimerSize : ir_Vestel.h
- kVestelAcTimeStateDefault : ir_Vestel.h
- kVestelAcTolerance : ir_Vestel.h
- kVestelAcTurbo : ir_Vestel.h
- kVestelAcTurboSleepOffset : ir_Vestel.h
- kVestelAcZeroSpace : ir_Vestel.h
- kVoltasBitMark : ir_Voltas.cpp
- kVoltasBits : IRremoteESP8266.h
- kVoltasCool : ir_Voltas.h
- kVoltasDry : ir_Voltas.h
- kVoltasDryTemp : ir_Voltas.h
- kVoltasFan : ir_Voltas.h
- kVoltasFanAuto : ir_Voltas.h
- kVoltasFanHigh : ir_Voltas.h
- kVoltasFanLow : ir_Voltas.h
- kVoltasFanMed : ir_Voltas.h
- kVoltasFreq : ir_Voltas.cpp
- kVoltasHeat : ir_Voltas.h
- kVoltasMaxTemp : ir_Voltas.h
- kVoltasMinTemp : ir_Voltas.h
- kVoltasOneSpace : ir_Voltas.cpp
- kVoltasStateLength : IRremoteESP8266.h
- kVoltasSwingHChange : ir_Voltas.h
- kVoltasSwingHNoChange : ir_Voltas.h
- kVoltasZeroSpace : ir_Voltas.cpp
- kWallStr : IRtext.cpp , IRtext.h
- kWeeklyTimerStr : IRtext.cpp , IRtext.h
- kWhirlpoolAcAltTempOffset : ir_Whirlpool.h
- kWhirlpoolAcAltTempPos : ir_Whirlpool.h
- kWhirlpoolAcAuto : ir_Whirlpool.h
- kWhirlpoolAcAutoTemp : ir_Whirlpool.h
- kWhirlpoolAcBitMark : ir_Whirlpool.cpp
- kWhirlpoolAcBits : IRremoteESP8266.h
- kWhirlpoolAcChecksumByte1 : ir_Whirlpool.h
- kWhirlpoolAcChecksumByte2 : ir_Whirlpool.h
- kWhirlpoolAcClockPos : ir_Whirlpool.h
- kWhirlpoolAcCommand6thSense : ir_Whirlpool.h
- kWhirlpoolAcCommandFanSpeed : ir_Whirlpool.h
- kWhirlpoolAcCommandIFeel : ir_Whirlpool.h
- kWhirlpoolAcCommandLight : ir_Whirlpool.h
- kWhirlpoolAcCommandMode : ir_Whirlpool.h
- kWhirlpoolAcCommandOffTimer : ir_Whirlpool.h
- kWhirlpoolAcCommandOnTimer : ir_Whirlpool.h
- kWhirlpoolAcCommandPos : ir_Whirlpool.h
- kWhirlpoolAcCommandPower : ir_Whirlpool.h
- kWhirlpoolAcCommandSleep : ir_Whirlpool.h
- kWhirlpoolAcCommandSuper : ir_Whirlpool.h
- kWhirlpoolAcCommandSwing : ir_Whirlpool.h
- kWhirlpoolAcCommandTemp : ir_Whirlpool.h
- kWhirlpoolAcCool : ir_Whirlpool.h
- kWhirlpoolAcDefaultRepeat : IRremoteESP8266.h
- kWhirlpoolAcDry : ir_Whirlpool.h
- kWhirlpoolAcFan : ir_Whirlpool.h
- kWhirlpoolAcFanAuto : ir_Whirlpool.h
- kWhirlpoolAcFanHigh : ir_Whirlpool.h
- kWhirlpoolAcFanLow : ir_Whirlpool.h
- kWhirlpoolAcFanMedium : ir_Whirlpool.h
- kWhirlpoolAcFanOffset : ir_Whirlpool.h
- kWhirlpoolAcFanPos : ir_Whirlpool.h
- kWhirlpoolAcFanSize : ir_Whirlpool.h
- kWhirlpoolAcGap : ir_Whirlpool.cpp
- kWhirlpoolAcHdrMark : ir_Whirlpool.cpp
- kWhirlpoolAcHdrSpace : ir_Whirlpool.cpp
- kWhirlpoolAcHeat : ir_Whirlpool.h
- kWhirlpoolAcHourOffset : ir_Whirlpool.h
- kWhirlpoolAcHourSize : ir_Whirlpool.h
- kWhirlpoolAcLightOffset : ir_Whirlpool.h
- kWhirlpoolAcMaxTemp : ir_Whirlpool.h
- kWhirlpoolAcMinGap : ir_Whirlpool.cpp
- kWhirlpoolAcMinTemp : ir_Whirlpool.h
- kWhirlpoolAcMinuteOffset : ir_Whirlpool.h
- kWhirlpoolAcMinuteSize : ir_Whirlpool.h
- kWhirlpoolAcModeOffset : ir_Whirlpool.h
- kWhirlpoolAcModePos : ir_Whirlpool.h
- kWhirlpoolAcOffTimerPos : ir_Whirlpool.h
- kWhirlpoolAcOneSpace : ir_Whirlpool.cpp
- kWhirlpoolAcOnTimerPos : ir_Whirlpool.h
- kWhirlpoolAcPowerToggleOffset : ir_Whirlpool.h
- kWhirlpoolAcPowerTogglePos : ir_Whirlpool.h
- kWhirlpoolAcSections : ir_Whirlpool.cpp
- kWhirlpoolAcSleepOffset : ir_Whirlpool.h
- kWhirlpoolAcSleepPos : ir_Whirlpool.h
- kWhirlpoolAcStateLength : IRremoteESP8266.h
- kWhirlpoolAcSuperMask : ir_Whirlpool.h
- kWhirlpoolAcSuperPos : ir_Whirlpool.h
- kWhirlpoolAcSwing1Offset : ir_Whirlpool.h
- kWhirlpoolAcSwing2Offset : ir_Whirlpool.h
- kWhirlpoolAcTempPos : ir_Whirlpool.h
- kWhirlpoolAcTimerEnableOffset : ir_Whirlpool.h
- kWhirlpoolAcZeroSpace : ir_Whirlpool.cpp
- kWhynterBitMark : ir_Whynter.cpp
- kWhynterBitMarkTicks : ir_Whynter.cpp
- kWhynterBits : IRremoteESP8266.h
- kWhynterHdrMark : ir_Whynter.cpp
- kWhynterHdrMarkTicks : ir_Whynter.cpp
- kWhynterHdrSpace : ir_Whynter.cpp
- kWhynterHdrSpaceTicks : ir_Whynter.cpp
- kWhynterMinCommandLength : ir_Whynter.cpp
- kWhynterMinCommandLengthTicks : ir_Whynter.cpp
- kWhynterMinGap : ir_Whynter.cpp
- kWhynterMinGapTicks : ir_Whynter.cpp
- kWhynterOneSpace : ir_Whynter.cpp
- kWhynterOneSpaceTicks : ir_Whynter.cpp
- kWhynterTick : ir_Whynter.cpp
- kWhynterZeroSpace : ir_Whynter.cpp
- kWhynterZeroSpaceTicks : ir_Whynter.cpp
- kWideStr : IRtext.h , IRtext.cpp
- kWifiStr : IRtext.h , IRtext.cpp
- kXFanStr : IRtext.h , IRtext.cpp
- kYesStr : IRtext.h , IRtext.cpp
- kZepealBits : IRremoteESP8266.h
- kZepealCommandOffOn : ir_Zepeal.cpp
- kZepealCommandOffTimer : ir_Zepeal.cpp
- kZepealCommandOnTimer : ir_Zepeal.cpp
- kZepealCommandRhythm : ir_Zepeal.cpp
- kZepealCommandSpeed : ir_Zepeal.cpp
- kZepealFooterMark : ir_Zepeal.cpp
- kZepealGap : ir_Zepeal.cpp
- kZepealHdrMark : ir_Zepeal.cpp
- kZepealHdrSpace : ir_Zepeal.cpp
- kZepealMinRepeat : IRremoteESP8266.h
- kZepealOneMark : ir_Zepeal.cpp
- kZepealOneSpace : ir_Zepeal.cpp
- kZepealSignature : ir_Zepeal.cpp
- kZepealTolerance : ir_Zepeal.cpp
- kZepealZeroMark : ir_Zepeal.cpp
- kZepealZeroSpace : ir_Zepeal.cpp
- kZoneFollowStr : IRtext.cpp , IRtext.h